# SKRIVE UT EN FIL DIREKTE FRA USB-MINNE

## Oversikt

En fil i en USB-minneenhet som er koblet til maskinen kan skrives ut fra maskinens kontrollpanel uten bruk av skriverdriveren.
Når maskinens skriverdriver ikke er installert på din datamaskin, kan du kopiere en fil til en vanlig USB-minneenhet og koble minnet til maskinen for å skrive ut filen direkte.

- Bruk en FAT32 USB-minneenhet med en kapasitet som ikke er høyere enn 32 GB.
- Utskrift fra en USB-minneenhet er ikke mulig når [Systeminnstillinger] i "Innstillingsmodus" [Skriverinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Deaktivering av direkteutskrift fra USB-minne] er valgt.

Når du velger en PDF-fil som har passord, må du angi passordet på jobbstatusskjermen for å starte utskriften.

- SKRIVE UT EN KRYPTERT PDF-FIL

## Drift

Koble USB-minneenheten til maskinen og trykk på [Dokumentarkivering]-tasten.
Trykk på [Velg fil fra USB-minne til utskrift]-tasten på handlingspanelet.
Trykk på tasten for filen du ønsker å skrive ut, og trykk på [Velg utskriftsinnstillinger]-tasten på handlingspanelet.

- Når du skriver ut flere filer, trykker du på tastene for filene du ønsker å skrive ut, og trykker på [Skriv ut]-tasten på handlingspanelet.
- Ikonet vises på venstre side av tastene til filer som kan skrives ut.
- -ikonet vises på venstre side av tastene til mapper i USB-minneenheten. Trykk på denne tasten for å vise en mappe eller en fil i en mappe.

- Det kan vises til sammen 100 taster til filer og mapper.
- Trykk på for å gå opp ett mappenivå.
- Når du går ned et mappenivå ved å trykke på en mappetast, vises .
  Trykk på denne tasten for å gå tilbake til skjermen for valg av fil- eller mappenavn.
- Trykk på tasten [Fil- eller mappenavn] hvis du vil endre rekkefølgen av filer og mapper som vises på skjermen. Hver gang du trykker på tasten, endres rekkefølgen mellom stigende og synkende.

Velg utskriftsvilkårene.

- Hvis du har valgt flere filer i trinn 3, kan du kun velge antallet utskrifter.
- Hvis du har valgt en fil som inkluderer utskriftsvilkår (dvs. PCL-, PS- eller XPS-filer) i trinn 3, vil innstillingene tas i bruk.

Når det er merket av for [Skriv ut på glanset papir], er [Papirvalg] satt til [Glanset papir] (enkeltmaterskuff) og [Utskriftsoppløsning] satt til [600 dpi (Høy kvalitet)].
Trykk på [Start]-tasten.
Utskriften begynner når den valgte filen er overført.
Koble USB-minneenheten fra maskinen.
Tilbake til toppen