# INNSTILLING FOR UTSKRIFT FRA MFP (FTP)

Du kan få tilgang til FTP-serveren og velge data for utskrift fra maskinens betjeningspanel.

- [Legg til]-tast
  Legger til en ny FTP-server.
- Liste
  Lister opp gjeldende lagrede FTP-servere.

Lagre FTP-server
Når du berører [Legg til]-tasten, vises registreringsskjermen. Opptil 20 elementer kan lagres.
For informasjon om innstillingene, se ”Innstillinger”.
Rediger eller slett FTP-server
Når du trykker på en tittel på listen, vises redigeringsskjermen for denne FTP-serveren.
Trykk på [Slett]-tasten for å slette FTP-serveren.
Innstillinger

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn | Angi et navn som skal vises på maskinens betjeningspanel.
FTP-server | Angi IP-adressen eller vertsnavnet til FTP-serveren.
Katalog | Angi destinasjonskatalogen for FTP-filserveren.
Aktiver brukerautentisering | Aktiverer brukerautentisering. Brukernavn og passord er påkrevd.
Brukernavn | Angi brukerpåloggingsnavnet for å logge på FTP-filserveren.
Passord | Angi passordet for å logge på FTP-filserveren. For å endre passordet, velg [Endre passord] og angi det nye passordet i tekstboksen.
Aktiver SSL | Aktiverer SSL-krypteringskommunikasjon.

Tilbake til toppen