# FERDIGGJØRER (STORT STABLEMAGASIN)

## Oversikt

Denne enheten skriver ut sortert papir mens den forskyver hvert papirsett. Den stifter hvert sett etter behov.
Hvis du vil lage hull i trykt papir, må du installere en stansemodul (ekstrautstyr).

- Funksjonsnavn
- Forbruksmateriell
- Vedlikehold av ferdiggjører (stort stablemagasin)

Funksjonsnavn
×
Oppsamlingsenhet på stiftemaskin
Denne stabler papir som skal stiftes.
×
Utskuff (øvre skuff, nedre skuff)
Stiftede og sorterte utskrifter sendes til denne skuffen.
Skuffen er skyvbar. Utvide skuffen for å skrive ut på store papirer (størrelsene A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 13").
×
Toppdeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Frontdeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne stiftekassetten eller fjerne en stiftstopp.
Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.

- Det kreves en papiroverføringsenhet for å installere en ferdiggjører (stort stablemagasin), samt et skap / en 500-/ 2x500-/ 3x500-/ 500 og 2000-arks papirskuff.
- Unngå å plassere tunge gjenstander på ferdiggjøreren (stort stablemagasin), og trykk den ikke nedover.
- En ferdiggjører (stort stablemagasin) kan ikke installeres samtidig med en ferdiggjører, etterbehandler med ryggstifting eller etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin).
- Utvis varsomhet når du slår på strømmen og når maskinen skriver ut, ettersom utmatingsskuffen kan bevege seg opp og ned.

Forbruksmateriell
Ferdiggjøreren (stort stablemagasin) krever følgende stiftekassett:
Stiftekassett (ca. 5000 stifter per kassett x tre kassetter)
AR-SC2
Vedlikehold av ferdiggjører (stort stablemagasin)
Når stiftekassetten er tom for stifter, vil en melding komme opp på betjeningspanelet. Følg driftsprosedyren for å skifte ut stiftekassetten.

## Drift

Sette i ny kassett
Åpne frontdekselet.
Trykk inn de grønne delene av stiftebeholderen og dra beholderen opp og ut.
Fjern den tomme stiftekassetten.
Trykk på låseknappen for å løse ut stiftebeholderdekselet, og fjern deretter stiftekassetten.

Hvis det er flere stifter igjen, kan ikke stiftekassetten fjernes.

Sett inn en ny stiftekassett i stiftebeholderen.
Skyv stiftekassetten inn til den klikker seg på plass.

Ikke fjern forseglingen fra kassetten før du setter kassetten inn i beholderen.

TDra forseglingen på stiftene rett ut.
Skyv stiftebeholderen godt inn igjen.
Skyv stiftebeholderen inn til den klikker seg på plass.
Lukk frontdekselet.
Foreta en prøveutskrift eller -kopi i stiftesorteringsmodus for å bekrefte at stiftingen skjer på riktig måte.
Tilbake til toppen