# STIFTING UTFØRES IKKE (INKLUDERT HEFTESØM)

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Vises det en melding som ber deg sjekke stifteenheten? | Fjern fastkjørte stifter. - "FJERNE FEILMATET PAPIR" i "OPERASJONER SOM ER FELLES FOR ALLE MODI"
Vises det en melding som ber deg fylle på med stifter? | Skift ut stiftekassetten. Ikke glem å sette stiftebeholderen på plass igjen. - "FJERNE FEILMATET PAPIR" i "OPERASJONER SOM ER FELLES FOR ALLE MODI"
Er det lagt til papir av forskjellig bredde? | Hvis du vil utføre stifting av ulik størrelse, bruker du papir med lik bredde og velger innstillingen [Samme bredde]. Stifting er ikke mulig hvis papir med ulike bredder blandes sammen. Ved kopiering, velg [Samme bredde] for [Original med blandet format] i [Andre].
Originaler]</span> i spesialmodiene. | Du finner informasjon om maksimalt antall ark som kan stiftes, i "SPESIFIKASJONER" i hurtigveiledningen.
For maksimalt antall ark som kan stiftes, se "SPESIFIKASJONER" i Sikkerhetsveiledning. | Du finner informasjon om hvilke papirstørrelser som kan stiftes, i "SPESIFIKASJONER" i hurtigveiledningen.
Er papirtypeinnstillingen for skuffen som er valgt i skriverdriveren, satt til en papirtype som ikke kan stiftes? | Kontroller papirtypeinnstillingene i maskinen, og velg en skuff som har papir som kan brukes til stifting*. Klikk på [Detaljer]-knappen under [Papirvalg] i [Papir]-fanen i skriveregenskapervinduet og kontroller papirtypeinnstillingen for hver skuff. * Stifting er ikke mulig på etiketter, fanepapir, glanset papir, transparenter eller konvolutter. Hvis "Deakt. Stift" i tillegg er valgt i brukertypen, vil ikke stifting være mulig.
Har funksjoner blitt deaktivert av administratoren? | Kontroller dette med administratoren din. Noen funksjoner kan ha blitt deaktivert i systeminnstillingene.

Tilbake til toppen