# SENDE IGJEN TIL MISLYKKEDE GRUPPEOVERFØRINGSDESTINASJONER

## Oversikt

Du kan kontrollere resultatene av en fullført gruppeoverføring i jobbstatusskjermen. Hvis en overføring til noen av destinasjonene mislyktes, kan du sende bildet til de destinasjonene igjen.

## Drift

Trykk på jobbstatusvisningen.
Etter at du har trykket på passende modusfane, trykk på [Fullfør]-tasten.
Hvis gruppeoverføringen inkluderte destinasjoner av ulike modi, vil den samme gruppeoverføringstasten vises i hver av disse modiene.
Når du har trykket på tasten for den fullførte gruppeoverføringen, trykker du på [Sjekk detaljer for valgte jobb]-tasten på handlingspanelet.
"Kringkast xxxx" blir vist som destinasjonen til gruppejobbtasten. Jobbkontrollnummeret som ble vist på berøringspanelet da skanningen ble avsluttet vises i ”xxxx”.
Når du har trykket på [Mislykket sending]-fanen, trykker du på [Send igjen til alle mislykkede overføringsdestinasjoner]-tasten på handlingspanelet for å sende bildet på nytt.
Hva du skal gjøre etter at du har trykket på [Send igjen til alle mislykkede overføringsdestinasjoner]-tasten, varierer alt etter om du bruker dokumentarkivering eller ikke.

- Med dokumentarkivering:
  Du kommer tilbake til send igjen-skjermen for dokumentarkivering med de mislykkede destinasjonene angitt.
  Utfør re-sendingsprosedyren for dokumentarkiv. (Du behøver ikke å skanne originalen på nytt.)
- Uten dokumentarkivering:
  Du kommer tilbake til startskjermen med de mislykkede destinasjonene angitt. Legg inn originalen og utfør trinnene for gruppeoverføring.

Tilbake til toppen