# TONEREN SITTER IKKE GODT FAST ELLER DET DANNES FOLDER PÅ PAPIRET

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Bruker du en papirtype som ikke samstemmer med spesifikasjonene? | Bruk papir som er anbefalt av SHARP. Bruk av papir som er tiltenkt andre modeller, eller spesialpapir som ikke støttes av maskinen, kan resultere i feilmatinger, krøllet eller flekket utskrift. - ”FORSYNINGSVARER” i hurtigveiledningen
Er papirtypen korrekt innstilt? | Angi riktig papirtype i skuffinnstillingene. Kontroller om følgende skjer: Det brukes tykt papir, men det er valgt en annen papirtype enn tykt papir i skuffinnstillingene. (Bildet kan forsvinne hvis du gnir på det.) Det brukes en annen papirtype enn tykt papir, men tykt papir er valgt i skuffinnstillingene. (Dette kan forårsake krøllet papir og papirstopp.) ”Innstillingsmodus” → [Innstillinger for papirskuff] → [Skuffregistrering]
Er papiret lastet slik at maskinen skriver ut på baksiden av papiret? | Kontroller forsiden og baksiden av papiret. Noen typer papir, for eksempel etiketter og transparenter, har spesifikke for- og baksider. Hvis utskriften gjøres på feil side av etikettark eller transparenter, vil ikke toneren festes godt og det blir vanskelig å oppnå et skarpt resultat.

Tilbake til toppen