# ENDRE FORMAT I SKANNE- ELLER DATAINNGANGSMODUS

## Oversikt

Endre filformatet (filtype og komprimeringsmodus/komprimeringsgrad) for sending av et skannet bilde på tidspunktet for overføring. Hvis de skannede originalene er delt inn i separate filer, kan du i tillegg endre antall sider per fil.
Filtypen for [S/H]-modus og filtypen for [Farge/gråskala]-modus henger sammen. Filtypen kan ikke angis separat. (Når du velger [JPEG] for [Farge/gråskala]-modus, blir [TIFF] valgt automatisk for [S/H]-modus.)
Filformatkombinasjoner

[Farge/gråskala]-fanen | [Svart/hvitt]-fanen
--- | ---
PDF | PDF
PDF med høy komprimering* | PDF
PDF med høy komprimering (Ultrafin)* | PDF
PDF/A | PDF/A
PDF/A med høy komprimering* | PDF/A
PDF/A med høy komprimering (Ultrafin)* | PDF/A
Kryptert PDF | Kryptert PDF
PDF med høy komprimering / kryptering* | Kryptert PDF
PDF med høy komprimering (Ultrafin) / kryptering* | Kryptert PDF
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

*
Skannerfunksjonsutvidelsen kreves.

- Filformatet for sending av et skannet bilde spesifiseres når destinasjonen lagres i en berøringstast. Du kan imidlertid endre formatet på tidspunket for overføring.
- Hvis du har valgt [PDF/Kryptert] som filformat, vises passordskjermen under skanningen. Angi et passord på opptil 32 tegn.

Vær oppmerksom på følgende når [PDF/Høy komprimering] er angitt for [Farge/gråskala]-filformatet.

- Ved gruppeoverføring til en adresse med [PDF/Høy komprimering] valgt, blir alle filer for skanneren sendt som PDF-filer med høy komprimering.
- Ved gruppeoverføring til en adresse med [PDF/Høy komprimering] og [PDF/Høy komprimering/Ultrafin] valgt, blir alle filer for skanneren sendt som PDF-filer med høy komprimering (ultrafin).
- Hvis [Høy komprimering/PDF] er valgt, kan ikke oppløsningen endres i skannermodus. Oppløsningen settes til 300 x 300 dpi.
- Hvis [PDF/Høy komprimering] er valgt når en oppløsningsinnstilling er angitt i skannermodus eller annen modus, blir oppløsningsinnstillingen annullert og oppløsningen for PDF med høy komprimering brukt ved overføring.
- Når [PDF/Høy komprimering] er valgt, kan du ikke endre [Oppløsning] mens du venter på neste original, eller i [Endre innstil.] i innstillingene for jobboppbygging.
- Hvis [PDF/Høy komprimering] er valgt når en originaltypeinnstilling er angitt i skannermodus eller annen modus, endres [Foto] til [Tekst/Foto] og [Kartlegge] til [Tekst/Trykt.Foto].

## Drift

Trykk på [Filformat]-tasten.
Trykk på [Farge/gråskala]- eller [S/H]-fanen, og velg formatmodus for skanning.

- Formatinnstillingen for [S/H]-modus er filformatet med fargemodusen satt til [Mono2].
- Formatinnstillingen for [Farge/gråskala]-modus er filformatet med fargemodusen satt til [Full farge] eller [Gråskala].

Trykk på tasten for den ønskede filtypen.
Når [Farge/gråskala]-modus er valgt og skannerfunksjonens utvidelsespakke er installert, vises avkrysningsboksene [Kompakt] og [Ultrafin]. For å gjøre forringelsen av bildekvaliteten så liten som mulig og redusere datastørrelsen til filen som skal overføres, velg PDF med høy komprimering. Velg [Ultrafin] bare når du velger PDF med høy komprimering.
Når [S/H]-fanen er valgt
Når [Farge/gråskala]-fanen er valgt
Trykk på ønsket komprimeringsmodustast eller trykk på ønsket komprimeringsgradstast.
[Fremhev svart bokstav] på [Farge/gråskala]-fanen er et filformat som reduserer datastørrelsen uten å dempe fargen på den svarte teksten.
Hvis du vil endre antall sider per fil, merker du av for [Spesifiserte sider per fil] og bruker til å angi antall sider per fil.
Du kan trykke på tallvisningsfeltet for å endre tallverdien direkte ved hjelp av talltastene.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

- Når det ikke vises en hake i avmerkingsboksen [Spesifiserte sider per fil] , opprettes det én fil for alle skannede sider.
- Når [Spesifiserte sider per fil] velges, gis det fortløpende numre til de opprettede filnavnene.
- Når [JPEG] velges for filtype, opprettes én fil for hver side. Av denne grunn vises ikke avmerkingsboksen for [Spesifiserte sider per fil].

Tilbake til toppen