# ENDRE FARGEMODUS

## Oversikt

Endre fargemodusen som brukes til å skanne originalen.

Funksjon | Skannemetode
--- | ---
Auto | Maskinen gjenkjenner om originalen er i farge eller i sort/hvitt, og velger så full farge eller sort/hvitt (Mono2 eller Gråskala) skanning automatisk.
Full farge | Originalen skannes i fulle farger. Denne modusen er best for fargeoriginaler som for eksempel kataloger.
Mono2 | Fargene i originalen skannes som sort/hvitt. Dette er den beste modusen for originaler som bare inneholder tekst.
Gråskala | Fargene i originalen skannes i svart/hvitt eller i nyanser av grått (gråtone).

Denne funksjonen kan ikke brukes i Internett-faksmodus.

## Drift

Trykk på [Fargemodus]-tasten.
Trykk på tasten for ønsket fargemodus for originalen.
Hvis det er en blanding av destinasjoner i ulike sendemodi, trykker du på for å velge sendemodus (E-post, FTP/skrivebord, Internett-faks eller Datainngang) for å angi fargemodus for hver modus.
Trykk på [Gråskala]- eller [Mono2]-tasten for å angi S/H-modus for automatisk fargevalg.
Angi om Mono2 eller gråskala skal brukes ved skanning av svart-hvitt-originaler. Vær oppmerksom på at skanningen utføres i gråskala hvis filformatet er satt til JPEG.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
S/H-modus kan bare angis når [Auto]-tasten er valgt i fargemodusinnstillingen (trinn 2).
Tilbake til toppen