# SENDE ET BILDE I SKANNEMODUS

## Oversikt

Et bilde kan sendes i skannemodus (Skanne til e-post, Skanne til FTP, Skanne til skrivebord og Skanne til nettverksmappe).

- Hvis minnet blir fullt mens originalene skannes, kommer det opp en melding og skanningen stoppes.
- Når du kjører Skanne til e-post, må du passe på at du ikke sender filer som er for store. Spesielt gjelder dette filer med flere sider. Når du sender en fil med flere sider, eller annen stor fil, kan det være nødvendig å redusere antall skannede sider eller sendestørrelsen.

Unngå å plassere gjenstander under originalstørrelsesindikatoren. Hvis du lukker den automatiske dokumentmateren med en gjenstand under, kan det føre til skade på originalstørrelsesindikatorplaten og ukorrekt avlesning av dokumentstørrelsen.

## Drift

Plasser originalen.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

- Når du plasserer originalene, rett dem som vist nedenfor.

- *Når du skal plassere en stor portrettoriginal (stående), legger du den i slik som vist ovenfor i ”Liggende retning” og angir deretter plasseringen av originalen i trinn 5.
- Legg i originaler i A5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") i stående retning (vertikalt) (). Hvis de legges i liggende retning (horisontalt) (), vil feil størrelse bli avlest. For en original i A5R-størrelse (5-1/2" x 8-1/2"R) skriver du inn originalens størrelse manuelt.

Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Ikonet på tasten indikerer hvilken type destinasjon som er lagret i tasten.
: Skanne til e-post
: Skanne til FTP
: Skanne til nettverksmappe
: Skanne til skrivebord

- Når du har trykket på en berøringstast og skjermen endres uten at du trykker på , betyr det at destinasjonen for tasten er angitt automatisk.
- Når du utfører Skanne til e-post, kan du også sende Cc- eller Bcc-kopier til andre destinasjoner. Trykk på for å velge destinasjoner.
- Flere destinasjoner kan spesifiseres.
- Hvis du vil endre [Emne], [Filnavn], [Svarnavn] eller [Hovedtekst], trykk på det aktuelle inntastingsfeltet eller på [Alternativer].

- Endre emne, filnavn, svarnavn eller meldingstekst ved skanneoverføring.

Trykk på [Original]-tasten.
Trykk på riktig retningstast.
Angi retningen til originalen plassert i trinn 1.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

- Du kan endre kontrast, oppløsning, filformat, fargemodus og andre innstillinger. Trykk på de aktuelle tastene.

- AUTOMATISK SKANNING AV BEGGE SIDENE AV EN ORIGINAL (2-SIDIG ORIGINAL)
- SKANNESTØRRELSE OG SENDESTØRRELSE (FORSTØRRE/FORMINSKE)
- ENDRING AV KONTRAST OG ORIGINAL BILDETYPE
- ENDRE OPPLØSNING
- ENDRE FORMAT I SKANNE- ELLER DATAINNGANGSMODUS
- ENDRE FARGEMODUS

- Trykk på [Andre]-tasten for å konfigurere ulike funksjoner, for eksempel samlet sending av to originalsider som ett ark, eller originalsider med forskjellige størrelser.

Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før originalen sendes.

- Hvis originalen ble lagt i dokumentmaterskuffen, hører du en pipelyd når skanningen er fullført og overføringen finner sted.
- Hvis originalen er plassert på dokumentglasset, vises [Les-Slutt]-tasten i berøringspanelet. Hvis originalen er kun én side, gå til trinn 7. Gå til trinn 6 for å skanne flere sider.

Hvis filformatet er satt til [PDF/Kryptert], [PDF/Kryptert/Fremhev svart bokstav], [PDF/Kryptert/Høy komprimering] eller [PDF/Kryptert/Høy komprimering/Ultrafin], blir du bedt om å angi passordet når du trykker på [Start]-tasten.
Trykk på [Innlegging]-tasten for å åpne tastaturskjermen, angi et passord på maksimalt 32 tegn, og trykk på [OK]-tasten. Mottakeren må bruke passordet som er angitt her for å åpne den krypterte PDF-filen.
For å avbryte krypterte PDF, trykk på [Avbryt]-tasten. Skjermen for formatinnstillinger vises, slik at du kan endre filtypen.
Velg en ny filtype og trykk på [Start]-tasten for å starte overføringen.
Hvis originalen ble plassert på dokumentglasset, erstatter du den med neste original og trykker på [Start]-tasten.
Gjenta inntil alle originalene er skannet.
Trykk på [Les-Slutt]-tasten.
Du hører en pipelyd som indikerer at operasjonen er fullført.

- Hvis ingen handling utføres innen ett minutt etter at bekreftelsesskjermen vises, avsluttes skanningen automatisk og overføringen reserveres.
- Trykk på [Endre innstil.]-tasten for å endre kontrast, oppløsning, skannestørrelse og sendestørrelse for hver skannede originalside. Men når ”Kortformat” velges i Andre, kan kun kontrasten endres ved skanning av et partallsantall originale sider.

Tilbake til toppen