# MERKE SKANNEDE ORIGINALER(BEKREFTELSESSTEMPEL)

## Oversikt

Denne funksjonen stempler hver original som skannes via den automatiske dokumentmateren, slik at du kan bekrefte at alle originalene ble korrekt skannet.

- For å bruke bekreftelsesstempelfunksjonen, må stempelenheten (tilleggsutstyr) være installert.
- Når 2-sidig original brukes, vil forsiden på hver original stemples to ganger.
- Hvis en feil inntreffer under skanning, kan det hende at en original som ikke ble skannet har blitt stemplet.
- Når ”O”-merket som stemples på originalene begynner å falme, skal du bytte ut stempelpatronen.
  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skifter stempelpatron, kan du se "SKIFTE STEMPELPATRONEN".

## Drift

Plasser originalene i den automatiske dokumentmateren.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER

Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Trykk på [Bekreftelsesstempel]-tasten på handlingspanelet, eller på [Andre]-tasten og deretter på [Bekreftelsesstempel]-tasten.
Passende ikon eller avkrysningsboksen er valgt.
Hvis du trykker på [Andre]-tasten, trykk på [Tilbake]-tasten etter at innstillingene er fullført.
For å avbryte Bekreftelsesstempel-innstillingen:
Trykk på [Bekreftelsesstempel]-tasten på handlingspanelet, eller på [Andre]-tasten og deretter på [Bekreftelsesstempel]-tasten for å fjerne hakemerket.
Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.
Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
Tilbake til toppen