# SKRIVE UT EN FIL DIREKTE PÅ EN FTP-SERVER

## Oversikt

Når en FTP-server er konfigurert, kan du velge og skrive ut filer direkte på FTP-serveren fra maskinens berøringspanel. Denne funksjonen eliminerer behovet for å laste ned filer fra FTP-serveren til datamaskinen, og sende utskriftsjobber fra datamaskinen til maskinen.
For å konfigurere en FTP-server:
Velg [Applikasjonsinnstillinger] → [Innstilling for utskrift fra MFP(FTP)] i "Innstillingsmodus", og konfigurer en FTP-server. (Administratorrettigheter kreves.) Opptil 20 FTP-servere kan konfigureres.
Når du velger en PDF-fil som har passord, må du angi passordet på jobbstatusskjermen for å starte utskriften.

- SKRIVE UT EN KRYPTERT PDF-FIL

## Drift

Trykk på [Dokumentarkivering]-tasten.
Trykk på [Velg fil fra FTP til utskrift]-tasten på handlingspanelet.
Trykk på tasten for FTP-serveren du vil koble deg til.
Trykk på tasten for filen du ønsker å skrive ut, og trykk på [Velg utskriftsinnstillinger]-tasten på handlingspanelet.

- Når du skriver ut flere filer, trykker du på tastene for filene du ønsker å skrive ut, og trykker på [Skriv ut]-tasten på handlingspanelet.
- Ikonet vises på venstre side av tastene til filer som kan skrives ut.
- -ikonet vises på venstre side av tastene til mapper på FTP-serveren. Trykk på denne tasten for å vise en mappe eller en fil i en mappe.

- Det kan vises til sammen 100 taster til filer og mapper.
- Trykk på for å gå opp ett mappenivå.
- Når du går ned et mappenivå ved å trykke på en mappetast, vises .
  Trykk på denne tasten for å gå tilbake til skjermen for valg av fil- eller mappenavn.
- Trykk på tasten [Fil- eller mappenavn] hvis du vil endre rekkefølgen av filer og mapper som vises på skjermen. Hver gang du trykker på tasten, endres rekkefølgen mellom stigende og synkende.

Velg utskriftsvilkårene.

- Hvis du har valgt flere filer i trinn 4, kan du kun velge antallet utskrifter.
- Hvis du har valgt en fil som inkluderer utskriftsvilkår (dvs. PCL-, PS- eller XPS-filer) i trinn 4, vil innstillingene tas i bruk.

Når det er merket av for [Skriv ut på glanset papir], er [Papirvalg] satt til [Glanset papir] (enkeltmaterskuff) og [Utskriftsoppløsning] satt til [600 dpi (Høy kvalitet)].
Trykk på [Start]-tasten.
Utskriften begynner når den valgte filen er nedlastet.
Tilbake til toppen