# LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK

## Oversikt

Lagre resultatene av søk i den globale adresseboken som nye adresser i adresseboken.
Globale adressesøk krever en LDAP-server.

## Drift

På adressebokskjermen trykker du på [Registrer/rediger adresse]-tasten på handlingspanelet, eller på [Registrer/rediger adresse i adressebok]-ikonet på hovedskjermen.
Trykk på [Legg til ny]-tasten på handlingspanelet.
Trykk på [Kontakter]-tasten for å angi grunnleggende informasjon.
Pass på å angi [Navn] og [Initial].
For å spesifisere en kategori velger du fra kategorilisten som vises når inntastingsboksen trykkes.
For å registrere et kategorinavn:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Adressebok] → [Kategoriinnstillinger].
Hvis brukerautentisering er aktivert, vises fanen for adressepubliseringsinnstillinger. Når du stiller inn adressepubliseringen, kan lagrede ”Kontakter” og ”Gruppe” deles innen en angitt gruppe, eller lagres som personlige kontakter som bare du har tilgang til.

- ANGI OMFANGET FOR PUBLISERING AV KONTAKTER OG GRUPPER

Trykk på [Globalt adressesøk]-tasten på handlingspanelet.
Trykk på [Søk fra] og velg en server.
Hvis en autentiseringsskjerm vises, angir du brukernavnet og passordet ditt, og trykker på [OK]-tasten.

- AUTENTISERING MED PÅLOGGINGSNAVN/PASSORD

Når du har valgt en server, trykk på .
Trykk på innskrivingsfeltet for å angi angi søkevilkåret, og trykk deretter på [Søkestart]-tasten.
Hvis du vil endre søkemålet, trykker du på for [Element]. Du kan velge [Navn] eller [Adresse/nummer].
Velg én adresse fra listen med søkeresultater, og trykk på [Enter]-tasten på handlingspanelet.
Velg adressen og trykk på [Bekreft adresseinformasjon]-tasten på handlingspanelet for å kontrollere adresseinformasjonen.
Kontroller at den valgte adressen vises, og trykk deretter på [Registrer adresse nedenfor]-tasten.
Trykk på [Fullfør direkteinntasting]-tasten på handlingspanelet.
Trykk på [Avslutt registrering]-tasten på handlingspanelet.
Hvis det ikke er merket av for [Angi som standard] for en adresse, får du opp en bekreftelsesskjerm med spørsmål om standardadresse skal velges.
Tilbake til toppen