# BRETTING UTFØRES IKKE

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Har administrator aktivert innstillingen [Deaktivering av Dupleks]? | Funksjonen for papirbretting kan ikke brukes når [Deaktivering av Dupleks] er aktivert i innstillingsmodusen. Kontroller dette med administratoren din. "Innstillingsmodus" → [Enhetskontroll] → [Deaktivering av Dupleks].
Bruker du en papirtype som har en bestemt for- og bakside? | Brettefunksjonen kan ikke brukes med fortrykket papir, brevhodepapir eller annet papir som har spesifikke for- eller baksider. Når papir skal brettes, bruker du en papirtype, for eksempel vanlig papir, som ikke har spesifikke for- eller baksider.

Tilbake til toppen