# STANDARDINNSTILLINGER

Innstillinger relatert til skriverfunksjonen kan konfigureres.
Innstillingene vises nedenfor.
Hindre utskrift av merknadsside
Deaktiveres for å skrive ut en merknadsside.
Hindre utskrift av testside
Deaktiveres for å skrive ut testsiden.
Når denne innstillingen er aktivert, kan ikke [Systeminnstillinger] → [Listeutskrift (bruker)] → [Testside for skriver] i "Innstillingsmodus" brukes til å skrive ut testsider.
Automatisk bytte mellom A4 og Letter
Når du skriver ut et bilde i størrelsen 8-1/2" x 11" (A4), gjør denne innstillingen det mulig å bruke papir i A4-størrelse (8-1/2" x 11") hvis papir i størrelsen 8-1/2" x 11" (A4) ikke er lagt i skuffen.
Skriverens kontrastnivå
Med denne innstillingen kan du gjøre utskriftskontrasten lysere eller mørkere.Utskriftskontrasten kan settes til fem nivåer.
Innstillinger for enkeltmaterskuff
Aktivere funnet papirformat i enkeltmaterskuff
Brukes til å hindre utskrift når papirstørrelsen som er angitt for utskriftsjobben er forskjellig fra papirstørrelsen som er lagt i enkeltmaterskuffen.
Aktivere valgt papirtype i enkeltmaterskuff
Brukes til å hindre utskrift når papirstørrelsen som er angitt for utskriftsjobben er forskjellig fra papirstørrelsen som er lagt i enkeltmaterskuffen.
Ekskluder enkeltmaterskuff fra auto. papirvalg
Når [Auto] er valgt for papirtypevalg, kan enkeltmaterskuffen ekskluderes fra skuffene som kan velges. Dette anbefales når spesialpapir ofte plasseres i enkeltmaterskuffen.
Jobbspooling kø
Når denne funksjonen er aktivert vises mottatte utskriftsjobber i ventekøen i jobbstatusskjermen. Jobbene flyttes til jobbkøen etter at de er blitt analysert av maskinen. Flere jobber som enda ikke er blitt analysert kan vises i ventekøen.
Når denne funksjonen er deaktivert vises mottatte utskriftsjobber i jobbkøen i stedet for å vises i ventekøen. Når en kryptert PDF-jobb skrives ut, vises imidlertid jobben i ventekøen.
Hindre direkteutskrift fra USB-minne
Deaktiverer funksjonen for å skrive ut en fil direkte fra en USB-minneenhet.
Deaktivering av direktutskrift fra nettverksmappe
Deaktiverer direkte utskrift fra en nettverksmappe.
Deaktivere sender under utskrift
Deaktiverer bildesendingsfunksjon ved utskrift.
Tilbake til toppen