# ENDRE EMNE, FILNAVN, SVAR-TIL OG HOVEDTEKST PÅ TIDSPUNKTET FOR SKANNEOVERFØRING

## Oversikt

Endre emne, filnavn, svar-til og brødtekst når du utfører en skanneoverføring. Om nødvendig, skriv teksten inn direkte.

- Når du utfører Skanne til FTP, Skanne til skrivebord eller Skanne til nettverksmappe, brukes kun filnavnet.
- Hvis emnet eller filnavnet ikke er endret, brukes innstillingene i [Applikasjonsinnstillinger] → [Innstillinger for nettverksskanner] i "Innstillingsmodus".
- Hvis svar-til-adressen ikke er endret, brukes innstillingene i [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Skanneinnstillinger] → [Standardavsender angitt] i "Innstillingsmodus".
  Hvis dette ikke er konfigurert, brukes den konfigurerte svaradressen i [Nettverksinnstillinger] → [Tjenesteoppsett] → [SMTP-innstillinger] → [Svaradresse] i ”Innstillingsmodus”. (Administratorrettigheter kreves.)
- Hvis du vil konfigurere alternativene for emne, filnavn og hovedtekst, velger du [Applikasjonsinnstillinger] og deretter [Innstillinger for nettverksskanner] i "Innstillingsmodus".

## Drift

Trykk på [Emne]-inntastingsboksen for å endre emnet.
Trykk på tast for forhåndsinnstilt tekst.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
For å avbryte valg av emne:
Trykk på [Slett]-tasten.
Hvis du vil skrive inn teksten direkte, trykker du på [Dir. Innskrift]-tasten for å åpne det virtuelle tastaturet.
Skriv inn teksten, og trykk på [OK]-tasten.
Hvis du vil endre filnavn, trykker du på [Filnavn]-inntastingsboksen.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

- Trykk på tasten for filnavnet fra listen.
- Hvis du vil angi filnavnet direkte, trykker du på [Dir. innskrift]-tasten.

Trykk på [Alternativer].
Hvis du vil endre svar-til-adresse, trykker du på [Svar-til]-inntastingsboksen.
Hvis brukerautentisering benyttes, angis informasjonen for brukeren som logget på, og svar-til-adressen kan derfor ikke endres.
Trykk på tasten du vil bruke for svaradressen.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

- Trykk på [Globalt adressesøk]-tasten for å angi en bruker som er lagret i den globale adresseboken, på samme måte som du velger svaradresse.
- Du kan trykke på [Dir. innskrift]-tasten for å angi e-postadresse direkte.
- Velg [Legg til 'Svar til' Cc]-avkrysningsboksen for å legge en svaradresse til Cc-adressen.

Trykk på [Brødtekst]-inntastingsboksen for å endre brødteksten.
Angi brødteksten.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

- Hvis du vil velge en forhåndsinnstilt melding som tidligere er lagret i Innstillingsmodus (nettversjon), trykker du på [Forhåndsinnst. melding]-tasten.
- Trykk på [Rediger]-tasten for å skrive inn hovedteksten direkte.

For å slette hele den innskrevne teksten:
Trykk på [Slett alle]-tasten. Når du trykker på denne tasten, slettes hele meldingsteksten umiddelbart, ikke bare den valgte linjen.

- Angi opptil 1800 tegn. (Linjeskift telles som ett tegn.)
- Trykk på [Rediger]-tasten for å redigere den valgte linjen. Det virtuelle tastaturet vises med den valgte teksten.

Tilbake til toppen