# ANGI SKANNEKONTRAST OG ORIGINAL BILDETYPE

## Oversikt

Optimal skanning sikres ved å velge kontrast og original bildetype basert på originalen.
Kun kontrasten kan endres i Internett-faksmodus.

###### Kontrastinnstilling

Auto | Denne innstillingen gir automatisk justering av kontrast for lyse og mørke deler av originalen.
Manuell | 1-2 | Velg denne innstillingen når originalen består av mørk tekst.
3 | Velg denne innstillingen for en normal original (verken mørk eller lys).
4-5 | Velg denne innstillingen når originalen består av lys tekst.

###### Velge en original type (i skannemodus eller datainngangsmodus):

Auto | Originalbildetypen velges automatisk slik at den passer til originalen.
Manuell | Tekst | Bruk denne modusen for vanlige tekstdokumenter.
Tekst / Trykt foto | Denne modusen gir best resultat ved skanning av original som inneholder både tekst og trykte fotografier, som for eksempel en brosjyre eller en katalog.
Tekst/foto | Denne modusen gir best resultat ved skanning av original som inneholder både tekst og fotografier, som for eksempel et tekstdokument med fotografier limt på.
Trykt foto | Denne modusen er best for skanning av trykte fotografier, som for eksempel fotografier i brosjyre eller katalog.
Foto | Bruk denne modusen til å skanne fotografier.
Kart | Denne modusen egner seg til kopiering av kart med lyse fargenyanser og fin tekst.

Når du bruker dokumentglasset til å skanne flere originalsider, kan du endre oppløsningsinnstillingen hver gang du bytter side.
Ved bruk av den automatiske dokumentmateren kan ikke innstillingen for kontrast endres når skanningen først er satt i gang. (Hvis imidlertid "Jobb Lages" brukes, kan du endre kontrasten hver gang et nytt sett med originaler settes inn.)

## Drift

### I Skanne- og Datainngangsmodi

1. #### Trykk på [Kontrast]-tasten

2. #### Trykk på tasten som er tildelt originaltypen du ønsker å stille inn basert på originaltypen

3. #### Trykk på glidebryteren eller for å justere kontrasten

   Hvis du justerer kontrasten med [Auto] som valgt originaltype, velges [Tekst] automatisk som original bildetype.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

### Internett-faksmodus:

1. #### Trykk på [Kontrast]-tasten

2. #### Trykk på [Manuell]-tasten og juster kontrasten med glidebryteren eller

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

Tilbake til toppen