# LAGRE MOTTATTE DATA

## Oversikt

Du kan lagre mottatte data i dokumentarkiveringsmappen.

Denne funksjonen er aktivert hvis [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Innstilling forhåndsvisning] er valgt i Innstillingsmodus (administrator) og hvis [Innstilling av bildekontroll mottatt data] er aktivert.

## Drift

Når data er mottatt, vises øverst på skjermen.

1. #### Trykk på [Hendelsesinformasjon]-fanen i Systeminformasjon, og trykk på [Sjekk faks mottaksbilde]-tasten

   De mottatte dataene blir oppført i liste.

   Du kan også vise listen over mottatte data ved å trykke på jobbstatusvisningen og deretter trykke på [Kontroller mottatte data]-tasten på handlingspanelet på jobbstatusskjermen.

2. #### Trykk på tasten for de mottatte dataene du vil lagre, og trykk deretter på [Fil]-tasten på handlingspanelet.

   - Trykk på for å vise en oversikt over mottatte data. Du kan bytte mellom listevisning og miniatyrbilder avhengig av innstillingsmodus.
   - Du kan velge flere sett med mottatte data.

   - Når du velger kun én mottatt data, trykker du på [Bekreft bilde]-tasten på handlingspanelet, og sjekker bildet på forhåndsvisningsskjermen.
   - Hvis du vil lagre senders faksnummer som Tillat/avvis antallinnstilling, trykk på [Lagre til uønsket faks]-tasten og på [Lagre]-tasten på skjermen med bekreftelsesmeldingen.
     Angi senders faksnummer i Tillat/avvis antallinnstilling ved å velge [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Mottaksinnstillinger] → [Tillat/avvis antallinnstilling] i Innstillingsmodus (administrator).

3. #### Angi filinformasjonen, og trykk på [Lagre]-tasten

Tilbake til toppen