# KOPIERE ORIGINALER AV FORKSJELLIGE STØRRELSER SAMMEN (ORIGINAL MED BLANDET FORMAT)

## Oversikt

Denne funksjonen kopierer originaler av ulik størrelse samtidig.
Når originalene skannes, avleser maskinen automatisk størrelsen på hver original og bruker riktig papir for den størrelsen.

Når en original med blandet format kombineres med automatisk valg av kopigrad (Automatisk valg av kopigrad og A3 (11" × 17") er valgt)
Når en original med blandet format kombineres med automatisk valg av kopigrad, justeres kopigraden individuelt for hver original slik at alle utskriftene skrives ut på samme papirstørrelse.

Konfigurere innstillinger når originalen legges i
Det finnes to innstillinger for originaler med blandet format: Samme bredde og Ulik bredde.

Samme bredde | Ulik bredde
--- | ---
Bruk denne innstillingen for originaler som er av forskjellig størrelse, men har sider av samme lengde. Originalene skal legges inn i dokumentmaterskuffen med sidene av samme lengde tilpasset til venstre. A3 og A4, B4 og B5, A4R og A5, 11" × 17" og 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14" og 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" og 5-1/2" × 8-1/2", 8-1/2" × 13" og 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 13" og 5-1/2" × 8-1/2", 8-1/2" × 11"R og 5-1/2" × 8-1/2" | Bruk denne innstillingen når originalene er av ulik størrelse og ikke har sider av samme lengde. Denne innstillingen kan bare brukes sammen med følgende størrelseskombinasjoner: A3 og B4, A3 og B5, B4 og A4, A4 og B5, B4 og A4R, B4 og A5, B5 og A4R, B5 og A5, 11" × 17" og 8-1/2" × 14", 11" × 17" og 8-1/2" × 13", 11" × 17" og 5-1/2" × 8-1/2"

Original med blandet format må angis før originalen skannes.

- Når [Ulik bredde] er valgt, kan ikke stiftefunksjonen brukes.
- Funksjonen for originaler med blandet format kan ikke brukes for å kopiere originaler som har samme størrelse, men er lagt i ulike retninger (A4 og A4R (8-1/2" x 11" og 8-1/2" x 11"R) osv.).

###### Slik skanner du alltid originalen i blandet format-modus:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Original innmatingsmodus].

## Drift

1. #### Trykk på [Andre]-tasten og trykk på [Original med blandet format]-tasten

   Sett Original til Auto for originaler med blandet format.

2. #### Trykk på [Samme bredde]- eller [Ulik bredde]-tasten

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for original med blandet format:

   Trykk på [Av]-tasten.

3. #### Legg originalen i den automatiske dokumentmateren med forsiden opp, og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen som vist på skjermen for Original med blandet format.

4. #### Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen