# SLIK VISER DU INNSTILLINGSMODUS

## Oversikt

Du kan vise innstillingsmodus fra hovedskjermen til maskinens berøringspanel.
Når maskinen er tilkoblet nettverket, kan du bruke nettleseren på en PC til å få tilgang til den innebygde nettserveren på maskinen.
Fra innstillingsmodusen på maskinen, skriv ut IP-adressen til maskinen og skriv inn adressen i PC-ens nettleser.

## Drift

### Viser innstillingsmodus på maskinen

1. #### Trykk på [Innstillinger]-tasten på hovedskjermen.

   Innstillingsmodusskjermen vises på berøringspanelet.

   - Når du vil gå ut av innstillingsmodus, trykk på [Slutt]-tasten i det øvre høyre hjørnet av skjermen.
   - Se AUTENTISERING VIA BRUKERNUMMER eller AUTENTISERING VED PÅLOGGINGSNAVN/PASSORD for brukerautentiseringsinnstillinger.

### Viser innstillingsmodusen med nettleseren.

1. #### Trykk på [Innstillinger]-tasten

2. #### Fra menyen trykk du på [Systeminnstillinger] → [Skriv ut dataliste].

3. #### Trykk på [Skriv ut]-tasten på [Liste over Spesialfunksjoner]

   Sjekk IP-adressen på den utskrevne listen.

4. #### Start nettleseren på PC-en, og skriv inn IP-adressen til maskinen

   Start nettleseren på en PC på samme nettverk som maskinen, og skriv inn maskinens IP-adresse.

   Anbefalte nettlesere:
   Internet Explorer: 6.0 eller nyere (Windows®)
   Netscape Navigator: 9 (Windows®)
   Firefox: 2.0 eller nyere (Windows®)
   Safari: 1.5 eller nyere (Macintosh)
   Brukerautentisering kan være nødvendig for å vise Innstillingsmodus (nettversjon), avhengig av maskininnstillinger. For passord og annen informasjon som kreves for brukerautentisering, ta kontakt med administrator for maskinen.

Tilbake til toppen