# REGISTRERTE ELEMENTER I JOBBLOGGEN

## Oversikt

Maskinen registrerer utførte jobber som logger.
Hovedinformasjonen som registreres i jobbloggene, er beskrevet nedenfor.

- Elementene som registreres i jobbloggen er fastsatte, uavhengig av installert tilleggsutstyr eller formålet med registreringen. Dette er for å gjøre det enklere å summere bruksantallet for ulikt konfigurerte maskiner.
- I noen tilfeller blir kanskje ikke jobbinformasjonen korrekt registrert, som når det oppstår strømbrudd under en jobb.

Nei. |  | Elementnavn | Beskrivelse
--- | --- | --- | ---
1 | Hovedelementer | Jobb-ID | Jobb-ID-en blir registrert. Jobb-ID vises i loggen som tall etter hverandre helt opptil 999999. Etter dette tilbakestilles tellingen til 1.
2 | Jobbmodus | Jobbmodustypen, som kopiering eller utskrift, blir registrert.
3 | kontojobb-ID | Jobb-ID-en som brukes i OSA, blir registrert. Den registreres uavhengig om OSA er tilstede eller ikke.
4 | Datamaskinnavn | Navnet på datamaskinen som har sent utskriftsjobben, blir registrert.*
5 | Brukernavn | Når brukerautentiseringsfunksjonen er i bruk, registreres brukernavnet.
6 | Påloggingsnavn | Når brukerautentiseringsfunksjonen er i bruk, registreres påloggingsnavnet.
7 | Kort-ID | Kort-ID registreres når den brukes til en autentiseringsprosess.
9 | Belastningskode 1 | Belastningskode 1 blir registrert.
10 | Belastningskode 2 | Belastningskode 2 blir registrert.
11 | Startdato og -klokkeslett | Datoen og klokkeslettet da jobben startet, blir registrert.
12 | Fullføringsdato og -klokkeslett | Datoen og klokkeslettet da jobben ble fullført, blir registrert.
13 | Sort-hvitt totalantall | For utskriftsjobber, blir totalantallet registrert. For sendejobber, blir antallet overførte sider i svart-hvitt registrert. Når gruppeoverføringer summeres, blir totalt antall sider registrert. For sendejobber til HDD, blir antallet lagrede sider i svart-hvitt registrert.
14 | Fullfarge totalantall | For utskriftsjobber, blir totalt antall sider med fullfarge registrert. For sendejobber, blir antallet overførte sider i fullfarge registrert. Når gruppeoverføringer summeres, blir totalt antall sider registrert. For lagringsjobber, blir antallet lagrede sider i fullfarge registrert.
15 | 3-farger totalantall | Det totale antallet trefargede sider blir registrert.
16 | 2-farger totalantall | For utskriftsjobber, blir totalt antall tofargede sider registrert. For lagringsjobber, blir antallet lagrede tofargede sider registrert.
17 | Enkeltfarge totalantall | Det totale antallet sider i en utskriftsjobb som er skrevet ut ved bruk av én enkelt farge, blir registrert.
18 | Telle i henhold til format | Antall etter størrelse på original/papir i farge- og svart-hvitt-modus, blir registrert.
19 | Ugyldig papirantall (svart-hvitt) | Antall ugyldige ark i svart-hvitt blir registrert.
20 | Ugyldig papirantall (farge) | Antall ugyldige ark i farge blir registrert.
21 | Antall reserverte sett | Antall spesifiserte sett eller reserverte destinasjoner blir registrert.
22 | Antall fullførte sett | Antall fullførte sett eller destinasjoner med vellykkede, fullførte overføringer blir registrert.
23 | Antall reserverte sider | Antall reserverte originalsider av en kopi, utskrift, skannejobb eller annen jobb blir registrert.
24 | Antall fullførte sider | Antall fullførte sider i et sett blir registrert.
25 | Resultat | Resultatet av jobben registreres.
26 | Feilårsak | Når en feil oppstår under en jobb, blir årsaken til feilen registrert.
27 | Skriverjobb-relatert element | Utmating | Utmatingsmodusen til en utskriftsjobb blir registrert.
28 | Stifte | Stiftestatusen blir registrert.
29 | Stiftantall | Stiftantallet blir registrert.
30 | Stanseantall (hulling) | Stanseantallet blir registrert.
31 | Bretting | Jobber som benytter papirbrettingsfunksjonen blir registrert.
32 | Brett-telling | Antall falsede sider blir registrert.
33 | Ryggfals | Jobber som benytter ryggfalsfunksjonen blir registrert.
34 | Ryggfalsteller | Antallet ryggfalser blir registrert.
35 | Skrivertoner | Tonermengden brukt til en utskriftsjobb, blir registrert.
36 | Bildesendingsrelatert element | Adresse | Adressen til en bildesendingsjobb blir registrert.
37 | Avsendernavn | Avsendernavnet til en bildesendingsjobb blir registrert.
38 | Avsenderadresse | Avsenderadressen til en bildesendingsjobb blir registrert.
39 | Overføringstype | Overføringstypen til en bildesendingsjobb blir registrert.
40 | Administrativt serienummer | Det administrative serienummeret til en bildesendingsjobb blir registrert.
41 | Kringkastingsnummer | Kringkastingsnummeret til en bildesendingsjobb blir registrert.
42 | Innføringsrekkefølge | Reservasjonsrekkefølgen i en videresendingsoverføring til en bildesendingsjobb blir registrert. Dette brukes til å koble sammen kommunikasjon og utskrift når fleravspørringsjobber registreres.
43 | Filformat | Filformatet til en bildesendingsjobb blir registrert.
44 | Signer e-post | Hvis det sendes en digital signatur med en e-post, blir dette registrert.
45 | Krypt. | Hvis det lages en digital signatur av en e-post, blir dette registrert.
46 | Kompresjonsmodus/kompresjonsforhold | Kompresjonsmodus og kompresjonsforhold for filen til en bildesendingsjobb blir registrert.
47 | Kommunikasjonstid | Kommunikasjonstiden til en bildesendingsjobb blir registrert.
48 | Faksnr. | Det lagrede avsendernummeret blir registrert.
49 | Dokumentlagringsrelatert element | Dokumentarkivering | Statusen til dokumentarkiveringen blir registrert.
50 | Lagringsmodus | Dokumentlagringsmodusen blir registrert.
51 | Vanlig funksjonalitet | Fargeinnstilling | Fargemodusen som brukeren har valgt, blir registrert.
52 | Spesialmodus | Spesialmodi valgt under utføring av jobben, blir registrert.
53 | Filnavn | Det lagrede filnavnet, blir registrert.*
54 | Datastørrelse [KB] | Filstørrelsen registreres.
55 | Detaljerte elementer | Originalstørrelse | Størrelsen på en skannet original blir registrert. Ved utskriftsjobber for dokumentarkivering blir filens papirstørrelse registrert.
56 | Originaltype | Originaltypen (tekst, fotoutskrift osv.) angitt i kontrastinnstillingsskjermen, blir registrert.
57 | Originalteller | Antall skannede originalark blir registrert.
58 | Papirstørrelse | For utskriftsjobber, blir papirstørrelsen registrert. For sendejobber, blir den overførte papirstørrelsen registrert. Ved skanne til HDD-jobber, blir papirstørrelsen til den lagrede filen registrert.
59 | Papirtype | Papirtypen som er brukt til utskrifter, blir registrert.
60 | Papiregenskap | Papiregenskapen som er angitt i Papirtype, blir registrert.
61 | Dupleksoppsett | Dupleksoppsettet blir registrert.
62 | Oppløsning | Skanneoppløsningen blir registrert.
63 | Maskindel | Modellnavn | Maskinens modellnavn blir registrert.
64 | Serienummer for enhet | Maskinens serienummer blir registrert.
65 | Navn | Maskinnavnet som er angitt på nettsidene, blir registrert.
66 | Maskinplassering | Lokalet der maskinen er installert, og som er angitt på nettsidene, blir registrert.

Tilbake til toppen