# VELGE FARGEINNSTILLINGER I SAMSVAR MED BILDETYPEN

## Oversikt

Forhåndsbestemte fargeinnstillinger for ulik bruk er tilgjengelige i maskinens skriverdriver. Disse gjør at du får utskrift med de best tilpassede fargeinnstillingene for fargebildetypen.
Avanserte fargeinnstillinger, som innstillinger for fargebehandling og justering av fargetonegjengivelse, er også tilgjengelige for mer kompleks fargebildeutskrift.

###### Typer innstillinger for fargebehandling

Windows ICM*1 | Velg fargebehandlingsmetode i et Windows-miljø.
ColorSync | Velg fargebehandlingsmetode i et Macintosh-miljø.
Kildeprofil | Velg en fargeprofil som skal brukes til å vise bilder på dataskjermen.
Gjengivelsesformål | Velg standardverdi som brukes når fargebalansen i bildet som vises på dataskjermen konverteres til en fargebalanse som kan skrives ut på maskinen.
Utskriftsprofil | Velg en fargeprofil for bildet som skal skrives ut.
CMYK-korrigering*2 | Korrigerer bildet for å oppnå optimalt utskriftsresultat ved utskrift av et CMYK-bilde.
Screening | Velg den bildebehandlingsmetoden som passer best for bildet som skrives ut.
Nøytral grå | Angi fargetonen som brukes til å skrive ut grå områder.
Kun sort utskrift | Angi fargetonen som brukes til å skrive ut sorte områder.
Trapping | Hindrer at fargekantene blir hvitfarget.
Skarphet | Forbedrer eller jevner ut bildekonturene.
Svart overtrykk*3 | Hindrer at konturene til svart tekst blir hvitfarget.
Egendefinert CMYK-simuleringsprofil*3 | Justerer fargene for å simulere utskrift med prosessfarger som brukes i trykkpresser.
Simuleringsprofil*3 | Velg prosessfargene.

*1 Kan ikke velges når du bruker PS-skriverdriveren i Windows Vista/Server 2008/7.
*2 Bare tilgjengelig sammen med PCL6-skriverdriveren.
*3 Bare tilgjengelig sammen med PS-skriverdriver (Windows/Macintosh).

## Drift

### Windows

1. #### Klikk på [Farge]-fanen og velg [Bildetype]

   Standard: Data som inkluderer tekst, bilder, diagrammer osv.
   Grafikk: Data med mange tegninger eller illustrasjoner
   Foto: Fotodata eller data som bruker fotografier
   CAD: Data i tekniske tegninger
   Skann: Data skannet med en skanner
   Kolorimetrisk: Data som skal skrives ut i farger som vist på skjermen
   Egendefinert: Data som skal skrives ut med spesialinnstillinger

2. #### Klikk på [Avansert farge]-knappen, og angi innstillinger

   Hvis du vil konfigurere fargebehandling med Windows OS ICM, setter du ”Originaltype” til [Egendefinert] i trinn 1. Sett deretter [Windows ICM]-avkrysningsboksen til .
   Hvis du vil konfigurere ”Kildeprofil” og andre detaljerte fargebehandlingsoppgaver, velger du de ønskede innstillingene fra menyene.
   Windows ICM kan ikke velges når PS-skriverdriveren brukes i Windows Vista/Server 2008/7.

### Macintosh

1. #### Velg [Farge]

2. #### Velg [Utskriftsmodus]

   Hvis du vil bruke Mac OS-fargebehandlingsfunksjonen, setter du [ColorSync]-avkrysningsboksen til . I så fall kan du ikke velge "Bildetype".

3. #### Velg [Bildetype]

   Standard: Data som inkluderer tekst, bilder, diagrammer osv.
   Grafikk: Data med mange tegninger eller illustrasjoner
   Foto: Fotodata eller data som bruker fotografier
   CAD: Data i tekniske tegninger
   Skann: Data skannet med en skanner
   Kolorimetrisk: Data som skal skrives ut i farger som vist på skjermen
   Egendefinert: Data som skal skrives ut med spesialinnstillinger

   Når du har valgt [Egendefinert], velger du ”Nøytral grå”.

4. #### Klikk på [Avansert farge]-knappen, og angi innstillinger

   Hvis du vil konfigurere innstillinger for fargebehandling, velger du de ønskede innstillingene fra menyene. For å angi ”CMYK-simulering”, sett [CMYK-simulering]-avkrysningsboksen til og velg deretter ønsket innstilling.
   I Mac OS X 10.5 til 10.5.8, 10.6 til 10.6.8 eller 10.7 til 10.7.2, klikker du på [Avansert]-fanen for å konfigurere avanserte fargeinnstillinger.

Tilbake til toppen