# SENDE ET STORT ANTALL SIDER (JOBB LAGES)

## Oversikt

Denne funksjonen lar deg separere en original med mange sider i sett, skanne hvert sett ved bruk av automatisk dokumentmater og overføre sidene i én enkelt overføring. Du kan skanne en original som er plassert i både den automatiske dokumentmateren og på dokumentglasset. Bruk denne funksjonen når det er flere originale sider som kan plasseres samtidig i den automatiske dokumentmateren.
Skann først settet med den første siden til originalen. Innstillingen som brukes for å skanne det første settet, kan brukes til det siste settet er skannet.

- Opptil 999 sider kan skannes. Hvis minnet brukes til andre jobber, må du være oppmerksom på at færre sider kan skannes.
- Hvis minnet blir fullt under skanning, vil en melding vises og skanningen annulleres.
- Skanneinnstillingene kan endres for hver sett med originaler.

## Drift

1. #### Plassere originalene i den automatiske dokumentmateren

   Legg originalene helt inn i dokumentmaterskuffen. Originalene kan stables opp til indikatorlinjen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Jobb Lages]-tasten

   Et hakemerke vises på ikonet.

   Hvis du bruker Skanne til E-post, trykker du på [Andre]-tasten og deretter [Jobb lages]-tasten.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for Jobb Lages:

   Trykk på [Jobb Lages]-tasten for å fjerne hakemerket.

4. #### Trykk på [Start]-tasten eller [Forhåndsvisning]-tasten for å starte skanningen av originalen

   Du kan forhåndsvise det siste bilde og sende det samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

5. #### Legg i neste sett med originaler, og trykk på [Ekstra skanning]-tasten

   Gjenta dette trinnet til alle originalene er blitt skannet.
   Angi [Endre innst. for neste original] på handlingspanelet til før du eventuelt trykker på [Ekstra skanning]-tasten, og endre deretter skanne- eller sendeinnstillingene til den neste originalen.

   ###### Slik avbryter du skanningen:

   Trykk på [CA]-tasten. Alle innstillingene, inkludert de skannede dataene, vil bli tømt.

6. #### Trykk på [Start]-tasten

Tilbake til toppen