# ENDRE UTSKRIFTSINNSTILLINGENE FOR TRANSAKSJONSRAPPORTEN (TRANSAKSJONSRAPPORT)

## Oversikt

En transaksjonsrapport skrives automatisk ut for å varsle deg når en overføring mislykkes eller når en gruppeoverføring blir utført.
Transaksjonsrapporten inneholder en beskrivelse av overføringen (dato, starttid, navn på mottaker, nødvendig tid, antall sider, resultat etc.).
Velg utskriftsvilkårene ved å velge [Velg Innstilling For Utskrift Av Transaksjonsrapport] i Innstillingsmodus.

- INFORMASJON SOM VISES I RESULTATKOLONNEN

- Transaksjonsrapporter skrives ut basert på vilkårene som er angitt i Innstillingsmodus. Du kan imidlertid midlertidig velge forskjellige vilkår for en overføring.
- For en gruppeoverføring berører endringer i utskriftsvilkårene for transaksjonsrapporten alle destinasjonene.

###### Slik angir du utskriftsvilkårene for transaksjonsrapporten:

I Innstillingsmodus velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Velg Innstilling For Utskrift Av Transaksjonsrapport].

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Transaksjonsrapport]-tasten

4. #### Trykk på tasten for utskriftsinnstillinger

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   - Utskriftsvilkårene for en transaksjonsrapport er som følger:
     - "Ikke skriv ut": Ingen transaksjonsrapport skrives ut.
     - "Skriv ut ved feil": En transaksjonsrapport skrives ut når overføringen mislykkes.
     - Skriv alltid ut: En transaksjonsrapport skrives ut uavhengig av om overføringen lykkes eller mislykkes.
   - Hvis du angir [Skriv ut originalbilde] til , blir deler av den overførte originalen skrevet ut på transaksjonsrapporten.
   Selv om [Skriv ut originalbilde]-avkrysningsboksen er satt til , kan ikke originalen skrives ut hvis nummeret slås med høyttaleren, ved direkteoverføring, avspørringsmottak eller overføring med F-kode.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for transaksjonsrapporten:

   Trykk på [Ikke skriv ut]-tasten.

5. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

Tilbake til toppen