# STORMAGASINER

## Oversikt

Bruk stormagasiner for å skrive ut store utskrifter som ikke kan behandles med den vanlige skuffen.
Stormagasinene kan lagre maksimalt 5000 papirark (2500 ark for skuff 5 og 2500 ark for skuff 6) fra A3W (12" × 18") til B5R (7-1/4" × 10-1/2"R).
Ta kontakt med din forhandler eller autoriserte servicerepresentant når du endrer papirstørrelse.

- I tillegg til vanlig papir kan spesialmedier slik som fanepapir og transparenter legges i stormagasinene.
  For å legge i fanepapir, må den dedikerte skinnen være installert.
- Hvis du la i papir av en annen type enn det som ble lagt i sist, må du kontrollere innstillingene i ”Innstillingsmodus”.

###### Slik kontrollerer du hvilken papirtype som skal stilles inn i skuffen:

I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for papirskuff].
Unngå å plassere tunge gjenstander på skuffen, og trykk den ikke nedover.

## Drift

1. #### Trykk på driftsknappen

   Driftsknappen blinker, og skuffens papirbrett går ned til papirmatingsposisjon. Vent til driftsknapplyset slukker.

   Ikke trekk ut skuffen før lyset er slukket. Hvis du trekker ut skuffen med makt mens knappen lyser eller blinker, kan en maskinfeil inntreffe.

2. #### Trekk ut papirskuffen

   Trekk skuffen forsiktig ut til den stopper.

3. #### Legg i papiret

   Legg i papiret med den utskriftbare siden ned. Papirbunken må ikke være høyere enn indikatorlinjen (ikke mer enn 2,500 ark).

   Luft papiret godt før det legges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark bli matet samtidig og forårsake papirstopp.

4. #### Skyv papirskuffen forsiktig inn i maskinen

   Trykk skuffen helt inn i maskinen. Papirbrettet går opp etter at skuffen skyves inn.
   Driftsknappen blinker når papirbrettet går opp. Knappen lyser når papirbrettet har gått opp.

### Legg i fanepapiret

1. #### Fjern skinnen for fanepapir

   Skinnen oppbevares på venstre side av skuffen.

2. #### Legg fanepapiret i skuffen

   Legg i fanepapiret med utskriftssiden vendt ned slik at fanen er til høyre.

   Se følgende figur og juster faneposisjonen på fanepapiret.

3. #### Plasser skinnen for fanepapir

   Plasser skinnen på toppen av fanepapiret.

4. #### Skyv papirskuffen forsiktig inn i maskinen og angi papirtype til fanepapir

   Bruk ”Innstillinger for papirskuff” i systeminnstillinger til å angi papirtype til fanepapir.

   ###### For å angi papirtype til fanepapir:

   I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for papirskuff].

Tilbake til toppen