# BRUKE DOKUMENTGLASSET TIL Å SENDE EN FAKS I DIREKTE TX-MODUS

## Oversikt

Sende en skannet original uten å lagre den i maskinens minne kalles ”Min. Overført”.
Dette avsnittet forklarer hvordan du skanner originalen som er lagt på dokumentglasset og sender dataene direkte.
Når du sender en faks fra dokumentglasset i direkte overføring-modus, kan bare én side overføres.

- Følgende funksjoner kan ikke brukes med direkte overføring
  Tidsinnstilt overføring, 2 i 1, Kortformat, Jobb Lages, Avspørringsminne, Originalteller, Fil, Hurtigfil, Minneboks, Bokskille, Avspørring, 2-sidig skanning, søk i global adressebok
- Sende igjen vil ikke finne sted når en direkte overføring ikke gjennomføres på grunn av en kommunikasjonsfeil eller av en annen grunn.
- I direkte overføring-modus kan du ikke bruke [Forhåndsvisning]-tasten.

Ikke plasser objekter under originalstørrelsesindikatoren bakerst på dokumentglasset. Hvis du lukker den automatiske dokumentmateren mens en gjenstand er under, kan det føre til skade på originalstørrelsesindikatorplaten og ukorrekt avlesning av dokumentstørrelsen.
Se OVERSIDE for plasseringen av originalstørrelsesindikatoren.

## Drift

1. #### Plassere originalene på dokumentglasset

   - DOKUMENTGLASS

2. #### Trykk på [Send direkte]-tasten på handlingspanelet

3. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ANGI ET DESTINASJONSNUMMER MED TALLTASTENE
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG
   - Du kan bare angi én destinasjon. Berøringstast der det er lagret flere destinasjoner kan ikke brukes.
   - Destinasjonen kan ikke hentes fra en global adressebok.

4. #### Trykk på [Start]-tasten

   Når linjen er tilkoblet destinasjonen, kan skanning av originalen starte.
   Hvis en faksoverføring allerede pågår når direkte overføring-operasjonen utføres, vil den direkte overføringen vente til forrige overføring er fullført. Når den foregående overføringen er fullført, vil den direkte overføringen begynne.
   Mens den direkte overføringen venter, kan du kun sjekke jobbstatusen.
   - JOBBSTATUSSKJERM

   ###### For å avbryte skanning av originalen:

   Trykk på [Avbryt skann]-tasten.

Tilbake til toppen