# ENDRE AVSENDERINFORMASJON MIDLERTIDIG (EGET NAVNVALG)

## Oversikt

Du kan endre avsenderinformasjonen som trykkes på faksen, midlertidig ved å velge lagret avsenderinformasjon.
Denne funksjonen opphører når overføringen med endret avsenderinformasjon fullføres.

###### Slik lagrer du avsenderinformasjon slik at den kan velges med Eget navnvalg-funksjonen:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Angi eget navn og destinasjon] → [Registrering av eget navnvalg].

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Eget navnvalg]-tasten

4. #### Trykk på Avsenderdata-tasten, og angi avsenderinformasjonen som skal brukes for Sender eget nummer

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for avsenderinformasjon:

   Trykk på [Slett]-tasten.

5. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

Tilbake til toppen