# SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE

## Oversikt

Når originalstørrelsen er en ikke-standard størrelse eller hvis størrelsen ikke oppdages korrekt, angis originalstørrelsen manuelt.
Når du velger [Lang Str.], kan ikke innstillingen for 2-sidig skanning og sendestørrelse endres.
Bilde sendes kun i Mono2.

## Drift

1. #### Trykk på [Original]-tasten

2. #### Trykk på "Skannestørrelse"-tasten

3. #### Trykk på riktig tast for papirstørrelse

   Trykk på [AB]-tasten for å angi en AB-papirstørrelse, og trykk deretter på den passende papirstørrelsestasten.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   Hvis du sender en lang original, trykker du på [Lang Str.]-tasten.
   Bruk den automatiske dokumentmateren til å skanne en lang original. Den maksimale bredden som kan skannes, er 1 000 mm (39-3/8") (den maksimale høyden er 297 mm (11-5/8")).
   - OVERFØRBARE ORIGINALSTØRRELSER

Tilbake til toppen