# LISTE OVER INNSTILLINGSMODI FOR FAKSFUNKSJONER

## Oversikt

Her oppgis innstillingsmodi for faks og fabrikkinnstillinger.
Avhengig av maskinens spesifikasjoner, samt hvilke ytre utstyrsenheter som er installert, kan det hende at det ikke er mulig å bruke enkelte innstillinger.
B: Generell bruker, A: Systemadministrator/administrator

Element | Standardinnstilling fra fabrikk | B | A
--- | --- | --- | ---
| SYSTEMINNSTILLINGER
| Ja | Ja
| F-kodeminneboks
| - | Ja | Ja
| FAKSDATAMOTTAK/-VIDERESENDING – FAKSFUNKSJONER
| Ja | Ja
| Faksinnstillinger
| Ja | Ja
| Mottaksinnstillinger
| AUTOMATISK MOTTAK | Ja | Ja
| Utskrift flere sett
| Deaktivert | Ja | Ja
| Stifte *1
| Deaktivert | Ja | Ja
| Brett *2
| Deaktivert | Ja | Ja
| Videresend mottatte data
| - | Ja | Ja
| IMAGE SEND SETTINGS > FAKSFUNKSJONER
| Nei | Ja
| Faksinnstillinger
| Nei | Ja
| Innstillinger for faksstandard
| Nei | Ja
| Innstilling for Ringefunksjon *3
| Tone | Nei | Ja
| Autostart av utskrift
| Aktivert | Nei | Ja
| Innstilling av Pausetid
| Varierer avhengig av maskinkonfigurasjon | Nei | Ja
| FAKSDEST. KONFIG.-MODUS
| Deaktivert | Nei | Ja
| Høytalerinnstillinger
| Nei | Ja
| Ringevolum
| Volum:5 | Nei | Ja
| Linjemonitor
| Volum:5 | Nei | Ja
| Ferdigsignal for faksmottak
| Volum: 5; Tonemønster: 3 Overføring ferdig. Alarm tids-innst.: 3 sek. | Nei | Ja
| Fakssending ferdig-signal
| Volum: 5; Tonemønster: 3 Overføring ferdig. Alarm tids-innst.: 3 sek. | Nei | Ja
| Feilsignal fakskommunikasjon
| Volum: 5; Tonemønster: 3 Overføring ferdig. Alarm tids-innst.: Hvert 0,3 sek. | Nei | Ja
| Innstilling for Eksternt mottaksnummer
| 5 | Nei | Ja
| Originalutskrift på transaksjonsrapport
| Bare Skriv Ut Feilrapporter | Nei | Ja
| Velg innstilling for utskrift av transaksjonsrapport
| Nei | Ja
| Enkeltsending
| Bare Skriv Ut Feilrapporter | Nei | Ja
| Kringkasting
| Skriv Ut Alle Rapporter | Nei | Ja
| Mottar
| Ingen utskrevet rapport | Nei | Ja
| Konfidensielt mottak
| Skriv ut merknadsside | Nei | Ja
| Velg innstilling for utskr. av aktivitetsrapport
| Nei | Ja
| Autoutskrift når minnet er fullt
| Deaktivert | Nei | Ja
| Skriv ut daglig på bestemt klokkeslett
| Deaktivert | Nei | Ja
| ECM
| Aktivert | Nei | Ja
| Nettverk for digitale abonnenter
| Deaktivert | Nei | Ja
| Gjenkjenning av bestemt ringelyd *3
| Av | Nei | Ja
| PBX-innstilling *3
| Ja | Ja
| Innstillinger for Fakssending
| Nei | Ja
| Innstilling for Autosending av forminskning
| Aktivert | Nei | Ja
| Innstillinger for rotering av sending
| Alle aktiverte | Nei | Ja
| Rask elektronisk sending
| Aktivert | Nei | Ja
| Skriver ut sidetall ved mottak
| Aktivert | Nei | Ja
| Endring av avsender-/destinasjonsnavn
| Faksnr. | Nei | Ja
| Innstilling for Utskrift av dato / Eget nummer
| Utenfor originalbildet | Nei | Ja
| Ringe på nytt i tilfelle linjen er opptatt
| Se "Tabell over forskjeller mellom land" | Nei | Ja
| Ringe på nytt i tilfelle kommunikasjonsfeil
| Se "Tabell over forskjeller mellom land" | Nei | Ja
| Deaktivere fakskringkasting
| Deaktivert | Nei | Ja
| Mottaksinnstillinger
| Nei | Ja
| Antall anrop i automottak
| To ganger | Nei | Ja
| Bytte fra manuelt til automatisk mottak *3
| Deaktivert | Ja | Ja
| Innstilling for dupleksmottak
| Deaktivert | Nei | Ja
| Innstilling for reduksjon av automottak
| Aktivert | Nei | Ja
| Utskriftstilinnstilling
| Velg automatisk størrelse | Nei | Ja
| Still inn inn telefonnummer for videresending av data
| - | Nei | Ja
| Letter-størrelse mottatt, reduser utskrift*3
| Deaktivert | Ja | Ja
| Mottar utskrift med dato og klokkeslett
| Deaktivert | Nei | Ja
| Reduser mottatt A3*3
| Deaktivert | Nei | Ja
| Innstillinger for faksutskrift
| Varierer avhengig av maskinkonfigurasjon | Nei | Ja
| Innstilling av brettestørrelse
| A4R, Brev R: Deaktivert Annet: Aktivert | Nei | Ja
| Tillat/avvis antallinnstilling
| Nei | Ja
| Tillat/avvis antallinnstilling
| Alt ugyldig | Nei | Ja
| Sikkerhet ved faksavspørring
| Nei | Ja
| Innstilling av fakspolling-sikkerhet
| Aktivert | Nei | Ja

*1 Når ferdiggjører med ryggstifting er installert
*2 Når bretteenhet er installert
*3 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.
Tilbake til toppen