# ULIKE TYPER DOKUMENTARKIVERING

## Oversikt

Du kan lagre data via dokumentarkivering på følgende måte: [Hurtigfil] eller [Fil] i kopieringsmodus eller bildesendingsmodus, [Skann til HDD] i dokumentarkiveringsmodus og [Skanne til ekstern minneenhet].

Hurtigfil | Når originalen kopieres eller et bilde blir sendt, kan dataene lagres på harddisken samtidig. Det er enkelt å lagre data uten å angi et filnavn eller annen informasjon. Alle personer har tilgang til de lagrede dataene. Ikke bruk hurtigfilfunksjonen hvis du ønsker å forhindre at andre får tilgang til dataene.
Fil | Når originalen kopieres eller et bilde blir sendt, kan dataene lagres på harddisken samtidig. I motsetning til hurtigfilfunksjonen kan du legge til forskjellig kontrollinformasjon i dataene i lagringsprosessen. Du kan også beskytte dataene med et passord.
Skanne til HDD | Denne funksjonen skanner originalen og lagrer den på harddisken. På samme måte som filfunksjonen kan du legge til forskjellig kontrollinformasjon i de lagrede dataene.
Skanne til ekstern minneenhet | Denne funksjonen skanner en original og lagrer den på en ekstern minneenhet, f.eks. en USB-minneenhet. På samme måte som filfunksjonen kan du legge til forskjellig kontrollinformasjon i de lagrede dataene.

Tilbake til toppen