# FULLFØRTE OVERFØRINGS-/MOTTAKSJOBBER

## Oversikt

En vanlig overføringsjobb flyttes til jobblisten når overføringen er fullført. Deretter viser statusfeltet ”Send OK”. Faksjobber, for eksempel mottak, tidsinnstilt overføring, gjentatte forsøk og videresending, vises imidlertid på jobbstatusskjermen som beskrevet nedenfor:

### Faksmottaksjobb

Under faksmottak viser statusfeltet "Mottar" i jobbkølisten.
Når mottaket er fullført, flyttes jobben til fullført jobbliste, og statusfeltet viser ”I minne”. Når faksen er skrevet ut, endres statusen til "Mottatt".

### Tidsinnstilte overføringsjobber

En tidsinnstilt overføringsjobb vises nederst i jobbkølisten til spesifisert tidspunkt nås.
Overføring begynner på det oppgitte tidspunktet. Når overføringen er fullført, flyttes jobben til fullført jobbliste, og statusfeltet viser "Send Ok".

### Funksjoner for gjenoppringing av jobb

Når en jobb ringes på nytt, vises den nederst i jobbkølisten.
Ved gjenoppringing starter jobboverføringen ved å følge innstillingen "Ringe på nytt i tilfelle linjen er opptatt" i Innstillingsmodus. Når mottaket er fullført, flyttes jobben til fullført jobbliste, og statusfeltet viser ”I minne”.

### Mottaksjobber når ”Innstillinger for innkommende ruting” er aktivert

Når ”Innstillinger for innkommende ruting” er aktivert, håndteres mottaksjobber på følgende måte avhengig av utskriftsinnstillingen:

- AUTOMATISK VIDERESENDING AV MOTTATTE DATA TIL FORHÅNDSINNSTILTE DESTINASJONER

###### Mottatte data skrives ikke ut

Når en data mottas, vises ”Mottar” i jobbkølisten. Når mottaket er fullført, endres statusen til "I Minne". Når videresending av mottatt faks er fullført, endres feltet til ”Videresend OK”.

###### Mottatt Internett-faks skrives ut

Når mottak er fullført, viser statusfeltet ”I minne” i fullført jobbliste. Etter at faksen er skrevet ut, endrer statusen seg til ”Mottatt”. Deretter legges en jobb til som statusfeltet viser ”Venter” for i jobbkølisten. Når videresending av mottatt faks er fullført, endres feltet til ”Videresend OK”.
Tilbake til toppen