# ANGI SKANNEOPPLØSNING

## Oversikt

Spesifiser oppløsningsinnstillingen.
For vanlige tekstoriginaler vil 200 x 200 dpi (200 x 100 dpi i Internett-faksmodus) gi et bilde som er godt lesbart.
For fotografier og illustrasjoner vil en innstilling for høy oppløsning (600 x 600 dpi osv.) gi et skarpt bilde.
En innstilling med høy oppløsning vil føre til en stor fil, og hvis filen er for stor, kan det hende at overføringen ikke kan utføres. I slike tilfeller må du redusere antall sider som skannes, eller ta andre forholdsregler for å redusere filstørrelsen. Hvis utvidelsespakken for skanneren (Kompakt PDF-alternativ) er installert, kan fargedata komprimeres.
Når du endrer antall sider per fil, kan du se I Skanne- og Datainngangsmodi eller I Internett-faksmodus. Når du endrer dataenes sendestørrelse, kan du se SPESIFISER SENDESTØRRELSEN TIL BILDET.

- Når du bruker dokumentglasset til å skanne flere originalsider, kan du endre oppløsningsinnstillingen hver gang du bytter side.
- Når [TIFF-S] er valgt som format i Internett-faksmodus, kan bare [200x100dpi] eller [200x200dpi] velges.

Ved bruk av den automatiske dokumentmateren kan ikke innstillingen for kontrast endres når skanningen først er satt i gang. (Hvis imidlertid "Jobb Lages" brukes, kan du endre kontrasten hver gang et nytt sett med originaler settes inn.)

## Drift

1. #### Trykk på [Oppløsning]-tasten

2. #### Trykk på tasten for den ønskede oppløsningen.

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   ###### Når E-post FTP/skrivebord eller Nettverksmappe er valgt:

   ###### Når Internett-faks er valgt:

   - Hvis det er en blanding av destinasjoner i ulike modi, bytter du modus ved å trykke på for å angi oppløsning for hver modus.
     FTP/skrivebord og Nettverksmappe er imidlertid satt til samme modus.
   - I Internett-faksmodus kan du angi en halvtone ved å angi [Halvtone] til . (Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis [200x100dpi] er valgt.)
     Denne funksjonen sender et bilde med høyere kvalitet enn vanlig når du skanner en original med mange gråskalaområder, for eksempel fotografier eller fargeillustrasjoner.
   - Hvis filens [Format] er angitt til [Kompakt PDF] eller hvis komprimeringsgrad er angitt til [Fremhev fraktursk.], blir oppløsningen angitt til [300x300dpi].

Tilbake til toppen