# BEGRENSNING AV AVSPØRRINGSTILGANG(INNSTILLING FOR AVSPØRRINGSSIKKERHET)

## Oversikt

Nedenfor forklares Innstilling for avspørringssikkerhet, en funksjon som begrenser i hvilken grad andre maskinen kan bruke avspørringsminnet.
Når en maskin ber om en faksoverføring, kan du bare la maskinen bruke avspørringsminnet hvis det programmerte avsenderfaksnummeret stemmer overens med et av faksnumrene som er lagret i denne maskinen som et kodenummer for avspørring.
For å bruke denne funksjonen må du først lagre kodenumre for avspørring (avsenderfaksnumrene som er programmert i den andre maskinen) i maskinens Innstillingsmodus og deretter aktivere Innstilling for avspørringssikkerhet.
innstilling for avspørringssikkerhet kan angis for opptil 10 andre maskiner.

###### Slik angir du avspørringssikkerhet:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Avspørring] → [Sikkerhet ved faksavspørring].
Tilbake til toppen