# SENDE IGJEN TIL MISLYKKEDE GRUPPEOVERFØRINGSDESTINASJONER

Du kan kontrollere resultatene av en fullført gruppeoverføring i jobbstatusskjermen. Hvis en overføring til noen av destinasjonene mislyktes, kan du sende faksen til de destinasjonene igjen.

## Drift

1. #### Trykk på jobbstatusvisningen og trykk på [Faks]-fanen

2. #### Trykk på [Fullført]-tasten

3. #### Når du har trykket på tasten for den fullførte gruppeoverføringen, trykker du på [Sjekk detaljer om valgte jobb]-tasten på handlingspanelet

   Jobbdetaljene vises.

   - "Kringkast xxxx" vises som adressen til gruppejobbtasten. Jobbkontrollnummeret som ble vist på berøringspanelet da skanningen ble avsluttet vises i ”xxxx”.
   - Hvis gruppeoverføringen inkluderte destinasjoner av ulike modi, vil den samme gruppeoverføringstasten vises i hver av de modiene.

4. #### Etter at du trykker på [Mislykket]-fanen, trykk på [Send på nytt til a. adr. der sending mislyktes]-tasten på handlingspanelet

   Maskinen begynner å sende bildet på nytt til gruppeoverføringsdestinasjonene som mislyktes.

   Hvilke trinn du følger etter å trykke på [Send på nytt til a. adr. der sending mislyktes] er avhengig av om du bruker dokumentarkiveringsfunksjonen eller ikke.

   - ###### Bruke dokumentarkivering:

     Du kommer tilbake til send igjen-skjermen for dokumentarkivering med de mislykkede destinasjonene angitt. Utfør re-sendingsprosedyren for dokumentarkiv. (Du behøver ikke å skanne originalen på nytt.)
     Hvis jobben ble lagret i en konfidensiell mappe eller lagret som konfidensiell fil, vil et skjermbilde for passordinnlegging vises etter at du trykker på [Send på nytt til a. adr. der sending mislyktes]-tasten. Angi passord.

   - ###### Ikke bruke dokumentarkivering:

     Du kommer tilbake til den første skjermen med de mislykkede destinasjonene angitt. Legg inn originalen og utfør trinnene for gruppeoverføring.

Tilbake til toppen