# JUSTERE FARGEN FOR EN KOPI (FARGEBALANSE)

## Oversikt

Denne funksjonen justerer fargen i et fargekopibilde.
Den deler hver av fargene gul, magenta, cyan og svart inn i åtte nyanser, og justerer gjennomsnittstettheten for hver nyanse. Alle åtte nyanser kan justeres én gang.
Fargebalansen må angis før originalen skannes.

###### For å endre standard fargebalanseinnstilling:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for kopieringsfunksjon] → [Juster farge] → [Grunninnstilling av fargebalanse].

## Drift

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Fargebalanse]-tasten

2. #### Trykk på fanen for fargen du ønsker å justere

3. #### Trykk på eller skyv på glidebryteren for å justere fargebalansen

   For å justere de åtte glidebryterne individuelt angir du [Sett satsvis]-avkrysningsboksen til , og trykker på glidebryteren.
   Trykk på fanen for hver farge etter behov, og gjenta dette trinnet.

   Innstilling for fargebalanse

   - For å tilbakestille gjeldende fargebalanse til standardinnstillingen:
     trykk på [Nullstill format]-tasten.
   - For å tilbakestille alle fargebalanser til standardinnstillingene:
     trykk på [Avbryt alle]-tasten. Verdiene for alle åtte nyansene tilbakestilles til standardverdiene for fargebalansen.
     Du angir standard fargebalanse ved å velge [Systeminnstillinger] i Innstillingsmodus (administrator) → [Innstillinger for kopieringsfunksjon] → [Juster farge] → [Grunninnstilling av fargebalanse].

4. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

5. #### Trykk på [Start farge]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen