# SENDE EN LAGRET FIL

## Oversikt

Hvis du har lagret en fil med dokumentarkivering, kan du sende den igjen med de samme innstillingene. Du kan også korrigere disse innstillingene og sende filen.

- Disse overføringsmetodene forutsetter at relevant ekstrautstyr er installert.
- Hvis du har lagret data sammen med følgende innstillinger, kan du ikke sende dataene.
  Folderkopiering, Omslag/innlegg, Gjenta foto, Fler-side forstørrelse og Multibilder (2 i 1)
- Hvis du har lagret data sammen med følgende innstillinger, kan du sende dataene, men ikke bruke disse funksjonene.
  Margforskyvning, Transparentinnlegg, Bok kopi, Flikkopiering, Merke, alle Juster farge-menyelementer og Sentrering
- Det kan være at du ikke kan sende data med den angitte oppløsningen hvis de lagrede dataene komprimeres eller forstørres til et visst nivå. I slike tilfeller må du endre oppløsningen og prøve på nytt for å sende dataene.
  Hvis du bruker Internettfaks, kan det være at du ikke kan sende en fil selv om du endrer dataoppløsningen.

En fil som er lagret i svart/hvitt eller gråtone kan ikke sendes i farger.

## Drift

Velg ønsket fil, og følg deretter fremgangsmåten nedenfor.

- VELGE EN LAGRET FIL

1. #### Trykk på [Send]-tasten på handlingspanelet

2. #### Angi innstillingene for filoverføring

3. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

4. #### Trykk på [Start]-tasten

Tilbake til toppen