# LAGRE SKANNEDE ORIGINALER SOM DATA (HURTIGFIL)

## Oversikt

Hvis du angir Hurtigfil for bildeoverføring, lagres de skannede dataene som en fil i hurtigfilmappen. Du kan hente den lagrede filen når du vil, så du kan sende filen på nytt uten å forberede originalen.
Når en fil er lagret med Hurtigfil, blir brukeren og filen automatisk navngitt på følgende måte:
Brukernavn: Ukjent bruker
Filnavn: Modus_Dag-måned-år_time-minutt-sekund
(Eksempel: Internett-faks_04042011_112030)
Lagret til: Hurtigfilmappe
Når brukerautentisering brukes, velges brukernavnet som ble brukt til å logge inn, automatisk. Hvis dataene lagres med Hurtigfil-alternativet, kan du kun endre filnavnet og lagringsplassen.

###### For å slette alle filene i hurtigfilmappen med unntak av beskyttede filer:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for Dokumentlagring] → [Slette alle hurtigfiler]. Konfigurer eventuelt innstillingene for å slette alle filene når strømmen slås på.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Hurtigfil]-tasten

   Når du sjekker meldingen på skjermen og trykker på [OK], merkes det av for ikonet.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   Du kan også angi Hurtigfil-alternativet ved å trykke på [Hurtigfil]-tasten på handlingspanelet.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for hurtigfil:

   Trykk på [Hurtigfil]-tasten for å fjerne hakemerket.

4. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

Tilbake til toppen