# LAGE KOPIER I BROSJYREFORMAT (FOLDERKOPIERING)

## Oversikt

Kopier laget med Folderkopiering kan brettes på midten hvis du vil lage et hefte.
Skann originalene i rekkefølge fra første til siste side. Kopieringsrekkefølgen blir justert automatisk av maskinen. Fire originalsider kopieres på hvert papirark. Tomme sider vil automatisk bli lagt til på slutten av folderkopier dersom antallet originale sider ikke er delelig med fire.
Denne funksjonen er nyttig for å arrangere kopier til et attraktivt hefte eller en brosjyre.
Folderkopiering med åtte originalsider
Innbindingskant

- For å lage folderkopier av en bok eller en annen innbundet original bruker du bokkopifunksjonen.
- Når Folderkopiering er valgt, blir modusen for 2-sidig kopiering automatisk valgt. Når det er valgt innstillinger som forhindrer 2-sidig kopiering, kan ikke folderkopieringsfunksjonen brukes.
- Når en etterbehandler med ryggstifting er installert, kan du velge ryggstifting (stifter hvert sett av kopier på to steder midt på papiret).
  - RYGGSTIFTING AV SORTERTE KOPIER

###### Slik stifter du kopier automatisk når folderkopiering er aktivert:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for kopieringsfunksjon] (fane) → [Innstillinger for kopieringsfunksjon] → [Automatisk ryggstift].
Hvis [Automatisk ryggstift] er PÅ, stiftes kopiene automatisk når folderkopiering er valgt. Hvis [Automatisk ryggstift] er AV, skrives kopiene ut uten stifting.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS
   Bruk den automatiske dokumentmateren til 2-sidige originaler.

2. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Folderkopiering]-tasten

3. #### Velg innbindingskanten

   ###### Slik avbryter du folderkopiering:

   Trykk på [Av]-tasten.

4. #### Trykk på [1-sidig]- eller [2-sidig]-tasten i henhold til originalen

5. #### Når du legger inn en forside, trykk på [Forsideinnstilling]-tasten, og deretter på [På]-tasten

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
   Slik bytter du innmatingsskuff for forside:
   Trykk på [Papirkassett]-tasten for å vise skjermen for skuffevalg.
   Trykk på innmatingsskuffen for forside på skjermen for skuffevalg.
   For mer informasjon, se ANGI PAPIRKASSETT og ANGI ENKELTMATERSKUFF.
   Hvis forsiden skal kopieres på, kan ikke etikettark, transparenter og flikpapir brukes.

6. #### Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet.

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

7. #### Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen