# AUTOMATISK FORMINSKING AV DET OVERFØRTE BILDET

## Oversikt

Hvis bredden på det overførte bildet er større enn bredden på papiret i mottakende maskin, vil bildet automatisk reduseres for å passe den mottakende maskinens papirstørrelse før overføring.

###### Reduserte størrelser og reduserte grader

Overført bildebredde | Mottakende maskins papirbredde | Redusert størrelse | Grad
--- | --- | --- | ---
A3 (11" × 17") | B4 | B4 | 1:0.84
A3 (11" × 17") | A4 (8-1/2" × 11") | A4R | 1:0.71
B4 | A4 (8-1/2" × 11") | A4R | 1:0.84

###### For å annullere Innstilling For Auto-Sending Av Forminskning:

I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Sendeinnstillinger] → [Innstilling For Auto-Sending Av Forminskning].
Hvis denne innstillingen er deaktivert, vil bildet bli sendt i full størrelse, og derfor kan deler av bildet ikke komme med.
Tilbake til toppen