# ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

## Oversikt

Velg en destinasjon fra overføringsloggen.
De 50 nyligste adressene vises for destinasjonsfaksnumrene og destinasjonene i Bildesending.

- Når en destinasjon for gjentatt overføring velges i overføringsloggskjermen, velges modusen for valgt destinasjon automatisk.
- De følgende adressetypene lagres ikke for sende igjen.
  - Berøringstast for en kontakt eller gruppe der det er lagret flere destinasjoner
  - Kringkastede adresser
  - Destinasjoner det ble overført til ved bruk av et program
- Brukernavnene og passordene for andre destinasjoner enn de som er lagret i nettverksmappen, lagres ikke av sikkerhetsmessige grunner. Hvis det vises en skjerm som krever at du angir slik informasjon, angi informasjonen på nytt.
- Adressene som vises i overføringsloggen kan lagres i en adressebok. Adressene til FTP-/skrivebordoverføringen kan imidlertid ikke lagres fra maskinen.

## Drift

1. #### Trykk på [Velg blant adresser nylig sendt til]-tasten på handlingspanelet

2. #### Trykk på destinasjonstasten

   Hvis det vises en skjerm som ber deg angi brukernavn og passord, angi informasjonen.

   Når du velger destinasjonen og trykker på [Ny registrering i adressebok] eller [Tilleggsregistrering i adressebok], kan destinasjonen lagres i adresseboken.

   ###### Hvis du vil avbryte Send igjen-innstillingen:

   Trykk på [Slett]-tasten for å oppheve valget.

Tilbake til toppen