# EKSTERIØR

Dette avsnittet beskriver navnene og funksjonene til de respektive delene på maskinens eksteriør.
Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.

Lampene på betjeningspanelet kan variere etter land og område.
×
Automatisk dokumentmater
Denne mater og skanner flere originaler automatisk. Begge sidene av 2-sidige originaler kan skannes automatisk samtidig.
-AUTOMATISK DOKUMENTMATER
×
Frontdeksel (øvre)
Åpne dette dekselet for å skifte ut tonerkassetten eller for å fjerne feilmatet papir i papiroverføringsenheten.
×
Frontdeksel (nedre)
Åpne dette dekselet for å slå hovedstrømbryteren til ”På” eller ”Av” eller for å rengjøre hovedladeren til den fotokonduktive trommelen.
-SLÅ MASKINEN PÅ/AV OG STARTE DEN PÅ NYTT
- TONERKASSETT
- Rengjøre laserenheten
×
Utmatningsskuff (midtre skuff)*
Utskrevet papir sendes til denne skuffen.
×
Betjeningspanel
På dette panelet sitter [STRØM]-knappen, [Energisparing]-knappen/-indikatoren, [Hovedskjerm]-knappen/-indikatoren, hovedstrømbryteren, IC-kortleserholder, USB-port (type A) og berøringspanel. Bruk berøringspanelet til å betjene hver av disse funksjonene.
-BETJENINGSPANEL
×
Høyre skuff*
Hvis nødvendig, kan papir sendes til høyre skuff.
Send utskrifter av mottatte fakser til høyre skuff for å skille dem fra andre utskrifter.
×
Ferdiggjører (50-arksstifting)*
Denne stifter og mater ut papir.
-FERDIGGJØRER (50-ARKSSTIFTING)
×
Ferdiggjører med ryggstifting (50-arksstifting)*
Denne stifter og bretter papir.
-ETTERBEHANDLER MED RYGGSTIFTING (50-ARKSSTIFTING)
×
Stansemodul*
Denne lager hull i og mater ut papir.
×
USB-kontakt (type A)
Denne brukes til å koble en USB-enhet, slik som en USB-minneenhet, til maskinen.
Bruk en skjermet USB-kabel.
Støtter USB 2.0 (høy hastighet).
×
Tastatur
Bruk dette som erstatning for det virtuelle tastaturet på berøringspanelet. Når det ikke brukes, kan det oppbevares under betjeningspanelet.
-DE VIRTUELLE TASTATURTASTENES NAVN OG FUNKSJONER
×
Kassett 1
Oppbevar papir i denne skuffen. Opptil 1200 ark kan lagres.
-SKUFF 1/2
×
Kassett 2
Oppbevar papir i denne skuffen. Opptil 800 ark kan lagres.
-SKUFF 1/2
×
Kassett 3
Oppbevar papir i denne skuffen. Opptil 500 ark kan lagres.
-SKUFF 3/4
×
Kassett 4
Oppbevar papir i denne skuffen. Opptil 500 ark kan lagres.
-SKUFF 3/4
×
Skuff 5 (MX-LC12)*
Oppbevar papir i denne skuffen. Opptil 3500 ark kan lagres.
-STORT MAGASIN
×
Skuff 5 (MX-LCX3 N)*
Oppbevar papir i denne skuffen. Opptil 3000 ark kan lagres.
-STORT MAGASIN
×
Enkeltmaterskuff*
Bruk denne skuffen til å mate papir manuelt.
Når du legger i papir som er større enn A4R eller 8 1/2" × 11"R, må du trekke ut forlengelsesskinnen.
-ENKELTMATERSKUFFEN

×
Stormagasiner*
Oppbevar papir i denne skuffen. Opptil 2500 ark kan lagres i hver skuff.
-STORMAGASINER
×
Enkeltmaterskuff*
Bruk denne skuffen til å mate papir manuelt.
Når du legger i papir som er større enn A4R eller 8 1/2" × 11"R, må du trekke ut forlengelsesskinnen.
×
Papiroverføringsenhet*
Denne mater papir til maskinen.
×
Krøllkorrigeringsenhet*
Denne korrigerer krøllete utskrevet papir.
×
Innlegger*
Forsider og innleggspapir som kan settes inn i utskrevne ark kan lastes inn.
Bruk funksjonen manuell ferdigstilling for å mate papir direkte inn i ferdiggjøreren eller etterbehandleren med ryggstifting for stifting, stansing eller bretting av papiret.
×
Bretteenhet*
Denne bretter og mater ut papir.
×
Stansemodul*
Denne lager hull i papir.
×
Beskjæringsmodul*
Denne beskjærer overflødige deler av ryggstiftede hefter.
×
Ferdiggjører (100-arksstifting)*
Denne stifter og mater ut papir.
×
Ferdiggjører med ryggstifting (100-arksstifting)*
Denne stifter og bretter papir.
* Ekstrautstyr. Tilbake til toppen