# MATEVALSEN PÅ ENKELTMATERSKUFFEN

Hvis papirstopp ofte oppstår i enkeltmaterskuffen, rengjør enkeltmaterskuffens matevalse. Tørk av matevalsens overflate med en ren, myk klut fuktet med vann eller et nøytralt vaskemiddel.

## Drift

### Enkeltmaterskuff (på maskinen)

1. #### Fjern papir

2. #### Fjern vedlikeholdsdekselet

3. #### Rengjør enkeltmaterskuffens matevalse

   Monter vedlikeholdsdekselet etter at rengjøringen er fullført.

4. #### Legg i papiret

### Enkeltmaterskuff (stormagasinene)

1. #### Trykk på driftsknappen og fjern papiret

   Papirbrettet går ned. Driftsknappen blinker når papirbrettet går ned. Knappen lyser når papirbrettet har gått ned. Ikke fjern papiret før knappen ikke lenger lyser.

2. #### Fjern vedlikeholdsdekselet

3. #### Rengjør enkeltmaterskuffens matevalse

   Monter vedlikeholdsdekselet etter at rengjøringen er fullført.

4. #### Legg i papiret og trykk på driftsknappen

   Papirbrettet går opp når driftsknappen trykkes inn.

Tilbake til toppen