# BRUKERLISTE

Denne skjermen viser standard brukerliste og brukerliste.
Du kan innskrenke visningen etter alfabet eller brukerindeks fra brukerlisten ved å velge [Indeks]-listen, og du kan velge å vise en rekke brukere på samme tid ved å bruke [Vis enheter].

### STANDARD BRUKERLISTE

Følgende brukere er lagret i enheten fra fabrikken.

- Administrator: Administratorkontoen på maskinen, lagret som fabrikkstandard.
- Systemadministrator: Kontoen for systemvedlikehold, lagret som fabrikkstandard. Denne kontoen kan ikke utføre jobber.
- Bruker: Brukes når nettverksautentisering benyttes og et påloggingsnavn som ikke er lagret på maskinen, tastes inn direkte. (Dette kan ikke velges i skjermen for brukerinnlogging.)
- Forhandler: Kontoen som brukes når en mynt settes inn i den nye myntautomaten.
- Forhandler2: Kontoen som brukes når en mynt settes inn i den gamle myntautomaten.
- Enhetskonto: En konto med fargedeaktivert autoritet.
- Annen bruker: Brukes når en utskriftsjobb utføres med ugyldig brukerinformasjon. (Dette kan ikke velges i skjermen for brukerinnlogging.)
  For innstillinger relatert til hver av brukerne, se følgende tabell.

Brukernavn | Administrator | Systemadministrator | Bruker | Enhetskonto | Forhandler | Forhandler2 | Annen bruker
Påloggingsnavn | admin | sysadmin | bruker | enhetskonto | Forhandler | Forhandler2 | Andre
Passord | (Se ”Hurtigveiledning”)*1 | sysadmin*1 | brukere*1 | enhetskonto*1 | -
Min mappe | Ingen | Hovedmappe | Ingen | Hovedmappe | Ingen
Autentiseringsinnstillinger | Logg inn lokalt | -
Sidebegrensningsgruppe | Ubegrenset1
Autoritetsgruppe2 | Admin | Systemadministrator*1 | Bruker*1 | Fargedeaktivert autoritet*1 | Bruker*1 | Gjest1
Favoritt funksjonsgruppe | Som systeminnstillingene*1

*1 Elementer som kan endres
*2 Se "Liste over innstillinger og fabrikkinnstillinger for malgrupper" for detaljert informasjon om hver innstilling.
Alternativene [Leverandør] og [Leverandør2] vises bare når leverandøren er tilkoblet.

### Legge til eller redigere en bruker

Når du trykker [Legg til]-tasten, vises registreringsskjermen. Opptil 1000 nettverksmapper kan registreres.
Når du trykker på et brukernavn, vises registreringsskjermen for denne brukeren slik at du kan redigere innstillingene.

###### Liste over oppsettselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Brukernavn | Lagre et brukernavn som består av opptil 255 tegn. Dette brukernavnet brukes som tastenavn i autentiseringsskjermen, brukernavn for dokumentarkivering og avsendernavn. (Brukernavnet må være unikt.)
Bruk brukernavn til innloggingsnavn*1 | Velg denne for å angi det angitte brukernavnet i påloggingsnavnet.
Initial | Initialene bestemmer hvor brukernavnet vises i listen over brukernavn. Angi maksimalt 10 tegn for initialene.
Indeks | Velg en egendefinert indeks som skal lagres. Egendefinerte navn på indekser er de samme som de som brukes i adresseboken.
Brukernummer*2 | Tast inn et brukernummer på 5 til 8 sifre.
Påloggingsnavn*1 | Angi påloggingsnavnet som brukes når autentisering med påloggingsnavn og passord er aktivert (opptil 255 tegn). (Påloggingsnavnet må være unikt.)
Passord*1, 3 | Skriv inn passordet som består av 1 til 255 tegn, og som brukes for brukerautentisering med påloggingsnavn og passord. (passordet er valgfritt)
E-postadresse | Angi e-postadressen som brukes i avsenderlisten og for LDAP-autentisering (opptil 255 tegn).
Bane til startmappe | Angi maksimalt 127 tegn med full bredde / halv bredde for banen til startmappen.
Bruk påloggingsnavn og passord ved brukerautentisering. | Angi om påloggingsnavnet/passordet for brukerautentisering skal benyttes som brukernavn/passord for autentisering for startmappebanen.
Brukernavn | Angi maksimalt 127 tegn med full bredde / halv bredde i brukernavnet for autentisering for startmappebanen.
Passord | Angi maksimalt 255 sifre i passordet for autentisering for startmappebanen.
Min mappe | Lagre en mappe som skal brukes til dokumentarkivering som dedikert brukermappe (eller Min mappe). En lagret mappe kan velges, eller du kan opprette og spesifisere en ny mappe.
Autentiseringsinnstillinger*1 | Velg enten [Logg inn lokalt] eller [Nettverksautentisering] (når LDAP er aktivert) for autentisering.
Organisasjon/gruppe | Angi en gruppe som brukeren tilhører. Opptil åtte grupper kan tilordnes.
Autentiseringsserver | Når [Nettverksautentisering] er valgt, velg serveren som skal brukes for brukerautentisering fra listen over LDAP-servere som er lagret ved hjelp av Innstillingsmodus (nettversjon).
Sidebegrensningsgruppe | Spesifiser sidebegrensninger for bruker ved å velge en av de lagrede sidebegrensningsgruppene. Fabrikkinnstillingen er [Ubegrenset]. For mer informasjon, se ”SIDEGRENSE GRUPPELISTE”.
Autoritetsgruppe | Spesifiser brukerautoriteten ved å velge en av de lagrede autoritetsgruppene. Fabrikkinnstillingen er [Bruker]. For mer informasjon, se ”AUTORITETSGRUPPELISTE”.
Favoritt funksjonsgruppe | Viser funksjonsgruppen som brukes ved innlogging. Fabrikkinnstillingen er [Som systeminnstillingene]. Velg [Brukerkontroll] i Innstillingsmodus (nettversjon) for å endre innstillingene. (Administratorrettigheter kreves.)

*1 Vises ikke når ”Brukernummer” er valgt som autentiseringsmetode.
*2 Vises bare når ”Brukernummer” er valgt som autentiseringsmetode.
*3 Ikke nødvendig når nettverksautentisering brukes, fordi passordet lagret i LDAP-serveren brukes.

### Slette en bruker

- Angi avkrysningsboksen på venstre side av brukernavnet til , og trykk på [Slett]-tasten. Den valgte brukeren slettes.
- Når du trykker på [Slett alle brukere]-tasten, slettes alle registrerte brukere. (Bortsett brukere lagret som fabrikkstandard.) Bare administratoren for maskinen kan bruke denne funksjonen.
- Når du trykker på [Slett alle autoregist. brukere]-tasten, slettes alle autoregistrerte brukere.
  Hvis du vil ha mer informasjon om autoregistrerte brukere, kan du se ”AUTOREGISTRERTE BRUKERE”.

Hvis innloggingsautentisering med enhetskontomodus er opprettet, kan ikke ”Slett alle brukere”-alternativet brukes.

## Egendefinert indeks

Når du trykker Egendefinert indeks på menyen til venstre, vises skjermen for egendefinert indeks.
Du kan endre navn på den egendefinerte indeksen ved å trykke på navnet.
Slett tidligere angitte tegn, og angi et nytt navn (opptil 127 tegn).
Fabrikkinnstilte navn er ”Bruker 1” til ”Bruker 32”.
Tilbake til toppen