# AKTIVERE/DEAKTIVERE INNSTILLINGER

De følgende innstillingene aktiverer eller deaktiverer visse funksjoner.

### Driftsinnstillinger – skriver

###### Deaktiver utskrift av tom side

Deaktiveres for å skrive ut en tom side.

### Brukerkontroll

###### Deaktiver utskrift for ugyldig bruker

Utskrift av en bruker som ikke har sin informasjon lagret på maskinen, slik som utskrift uten å angi gyldig brukerinformasjon i skriverdriveren eller utskrift av en fil på en FTP-server i innstillingsmodus (nettversjon), kan hindres.

### Driftsinnstillinger

###### Avbryt auto. sletting av tidsinnstiller

Deaktiverer Autosletting-modusen.

###### Deaktivere jobbprioritetsfunksjon

Deaktiverer stigende prioritet for utskrifts- og sendejobber fra jobbstatusskjermen.

###### Deaktivere enkeltmaterutskrift

Deaktiverer enkeltmaterutskrift (utskrift av andre jobber foran en jobb som er stanset* fordi det ikke er papir for denne jobben i noen av skuffene).
* Dette alternativet blir ignorert når maskinen går tom for papiret mens jobben pågår.

###### Deaktiver auto. tastrepetisjon

Deaktiverer funksjonen for automatisk tasterepetisjon.

###### Deaktivere klokkejustering

Deaktiverer dato og klokkeslett fra å bli endret.

###### Deaktivere omslags-/innleggsmodus

Deaktiverer bruk av funksjonen omslag og innlegg.

### Enhetskontroll

###### Deaktivere dokumentmater

Bruk denne innstillingen til å hindre bruk av automatisk dokumentmater, slik som ved funksjonssvikt på materen. (Når innstillingen er aktivert, kan man fremdeles skanne med dokumentglasset.)

###### Deaktivere dupleks

Dette brukes til å deaktivere 2-sidig utskrift, som når dupleksmodulen feiler.

###### Deaktivere høykapasitetskassett

Denne innstillingen brukes til å forby bruk av høykapasitetsskuffen, f.eks. ved feilfunksjon.

###### Deaktivere skuffeinnstillinger/Papirinnstillinger

Deaktiverer skuffinnstillingene.

###### Deaktivere etterbehandler

Denne innstillingen brukes til å forby bruk av etterbehandler eller heftebehandler, f.eks. ved feilfunksjon.

###### Deaktivere enkeltmaterskuff

Denne innstillingen brukes for å forby bruk av enkeltmaterskuffen.

###### Deaktivere innlegging

Denne innstillingen brukes for å forby bruk av innleggeren.

###### Deaktivere forskyvning

Deaktiverer en forskyvning.

###### Deaktivere stifter

Denne innstillingen brukes til å forby bruk av stifter, f.eks. ved feil i stiftefunksjonen til ferdiggjører.

###### Deaktiver hulling

Denne innstillingen brukes til å forby bruk av hulling, f.eks. ved feilfunksjon i hullingsmodulen i etterbehandler eller heftebehandler.

###### Deaktivere bretteenhet

Denne innstillingen brukes for å forby bruk av bretteenheten.

###### Deaktivere beskjæringsmodul

Denne innstillingen brukes for å forby bruk av beskjæringsmodulen.

###### Deaktivering av stabler 1

Denne innstillingen brukes til å deaktivere bunkeskuffen til den primære høykapasitetssorteringen.

###### Deaktivering av stabler 2

Denne innstillingen brukes til å deaktivere bunkeskuiffen til den sekundære høykapasitetssorteringen.

###### Deaktivering av fargemodus

Når et fargerelatert problem har oppstått og utskrift ikke er mulig, kan bruken av fargemodus midlertidig hindres. Svart/hvitt-utskrift er fremdeles tillatt.
Utskrift i svart-hvitt er fortsatt mulig.
Når denne innstillingen først er aktivert, kan den kun deaktiveres av en servicetekniker. Kontakt din forhandler eller en autorisert servicerepresentant umiddelbart for å få en servicetekniker til å avbryte innstillingene og løse problemet.

###### Deaktivere mastermaskinmodus

Denne innstillingen brukes for å forby tandemoverføring.
(Normalt er ikke denne innstillingen nødvendig.)

###### Deaktivere slavemaskinmodus

Denne innstillingen brukes for å forby tandemmottak.
(Normalt er ikke denne innstillingen nødvendig.)

### Kopieringsinnstillinger

###### Deaktivere registrering av program

Deaktiverer programregistrering.

###### Deaktivere enkeltmaterskuff i duplekskopiering

Deaktiverer bruk av enkeltmaterskuff ved 2-sidig kopiering.
Manuelt matebrett brukes ofte til å mate etikettark, transparenter og annet spesialpapir som er forbudt med 2-sidig kopiering.
Hvis et ark med et av disse spesialpapirene går inn i de reverserende enheten, kan det oppstå papirstopp eller skade på enheten.
Hvis spesialmedia som 2-sidig kopiering er forbudt for brukes ofte, anbefales det at du aktiverer denne innstillingen.

###### Deaktivere auto. papirvalg

Deaktiverer funksjonen Auto papirvalg.
Når denne innstillingen er aktivert, skjer ikke automatisk valg av papir som har samme størrelse som originalen på dokumentglasset eller i den automatiske dokumentmateren.

###### Deaktivere registrering av egendefinert bilde

Deaktiverer registrering av egendefinerte bilder.

###### Deaktivere sender under kopiering

Deaktiverer bildesendingsfunksjon ved kopiering.

### Skriverinnstillinger

###### Hindre utskrift av merknadsside

Deaktiveres for å skrive ut en merknadsside.

###### Hindre utskrift av testside

Deaktiveres for å skrive ut testsiden.
Når denne innstillingen er aktivert, kan ikke ”Testside For Skriver” i innstillingsmodus brukes til å skrive ut testsider.

###### Ekskluder enkeltmaterskuff fra auto. papirvalg

Når [Auto] er valgt for papirtypevalg, kan enkeltmaterskuffen ekskluderes fra skuffene som kan velges.
Dette anbefales når spesialpapir ofte plasseres i enkeltmaterskuffen.

###### Deaktivere direkteutskrift fra USB-minne

Deaktiverer funksjonen for å skrive ut en fil direkte fra en USB-minneenhet.

###### Deaktivere direkteutskrift fra nettverksmappe

Deaktiverer direkte utskrift fra en nettverksmappe.

###### Deaktivere sender under utskrift

Deaktiverer bildesendingsfunksjon ved utskrift.

### Bildesendingsinnstillinger

###### Deaktiver bytte av visningsrekkefølge

Deaktiverer en endring i visningsrekkefølge (rekkefølgen for søkenummer, stigende, synkende) i adresseboken og andre.
Hvis denne er innstilt, sorteres ikke visningen selv når du trykker på fanen på adressebokskjermen.
Vist rekkefølge vil beholdes slik den gjelder når denne innstillingen er aktivert.

###### Deaktiver skannefunksjon

Hvis avkrysningsboksen for [PC-skanning] angis til , blir PC-skanningsfunksjonen deaktivert.

###### Deaktivere destinasjonsregistrering fra brukerpanel

Deaktiverer adressekontroll fra maskinen.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- Gruppe (Direkte innlegging)
- Gruppe (Adressebok)
- Kontakter

###### Deaktivere registrering av destinasjon på nettside

Deaktiveres for å lagre destinasjonen fra innstillingsmodus (nettversjon).
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- Gruppe (Direkte innlegging)
- Gruppe (Adressebok)
- Kontakter

###### Deaktivere alle programelementregistreringer

Deaktiverer bruken av adressebok for alle programmer.

###### Deaktivere registrering av minneboks

Deaktiverer alle typer minneboksregistrering.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- Avspørringsminne
- Konfidensielt
- Stegvis videresending (Dir. innskrift)
- Stegvis videresending (Adressebok)

###### Deaktiver destinasjonsregistrering ved hjelp av globalt adressesøk

Deaktiverer adressekontroll fra globalt adressesøk.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- E-post

###### Deaktivere registrering ved hjelp av Network Scanner Tool

Deaktiverer adressekontroll fra Network Scanner Tool.

###### Deaktivere videresending via nettverk

Dette forhindrer innkommende ruting.

### Innstillinger for å deaktivere overføring

Disse innstillingene brukes til å deaktivere de følgende overføringsoperasjonene.

###### Deaktivere valg fra adressebok

Deaktiverer destinasjonsutvelgelse fra adresseboken.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- E-post
- FTP
- Nettverksmappe

###### Deaktiver direktevalg

Deaktiverer direktevalg av destinasjonsadresse og andre.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- E-post
- FTP
- Nettverksmappe

### Dokumentarkiveringsinnstillinger

###### Deaktivere utskrift av tekst/stempel ved utskrift på nytt

Når en lagret fil hentes og skrives ut, er utskriftsfunksjonene deaktivert.
Denne funksjonen hindrer datouoverensstemmelser mellom originale data og utmatingsdata og andre.

###### Innstillinger for satsvis utskrift

Når det skrives ut filer ved hjelp av satsvis utskrift, brukes denne innstillingen for å forhindre valg av [Alle brukere]- og [Ukjent Bruker]-tasten i trinnet for valg av bruker.
Aktivere/deaktivere innstillinger kontrollerer samme parametre som aktivere/deaktivere i andre innstillinger. Innstillingene lenkes sammen /endring av én innstilling endrer en annen).

###### Deaktivere lagring til ekstern minneenhet

Lagring til eksternminnet er deaktivert.

### Sikkerhetsinnstillinger

Denne innstillingen brukes til å stille inn sikkerhetsforbedringsfunksjoner.

###### Utskriftsinnstillinger for skjult mønster

Deaktiverer direktevalg av bakgrunnsmønster og annet.
Tilbake til toppen