# VELGE FARGEINNSTILLINGER I SAMSVAR MED BILDETYPEN

## Oversikt

Forhåndsbestemte fargeinnstillinger for ulik bruk er tilgjengelige i maskinens skriverdriver. Disse gjør at du får utskrift med de best tilpassede fargeinnstillingene for fargebildetypen.
Avanserte fargeinnstillinger, som innstillinger for fargebehandling, er også tilgjengelige for mer kompleks fargebildeutskrift.

###### Typer innstillinger for fargebehandling

Windows ICM*1: | Fargebehandlingsmetode i et Windows-miljø.
ColourSync: | Fargebehandlingsmetode i et Macintosh-miljø.
Kildeprofil: | Velg en kildefargeprofil for fargetilpasning.
Gjengivelsesformål: | Med valgene nedenfor kan du endre fargebildebehandlingen i henhold til spesifikke behov. (Metode for fargetilpasning: Metode for konvertering av RGB-farger på displayet osv. til CMYK-farger i skriveren)
Utskriftsprofil: | Velger en fargeprofil for bildet som skal skrives ut.
CMYK-korrigering*2: | Korrigerer bildet for å oppnå optimalt utskriftsresultat ved utskrift av et CMYK-bilde.
Nøytral grå: | Velg en opprettingsmetode for nøytral grå.
Kun sort utskrift: | Velg om du vil skrive ut et svart dataområde med bare svart toner.
Trapping: | Velg dette alternativet for å unngå ugyldige områder som kan gjengis rundt fargekanter.
Svart overtrykk*3: | Hindrer at konturene til svart tekst blir hvitfarget.
Egendefinert CMYK-simuleringsprofil*3: | Justerer fargene for å simulere utskrift med prosessfarger som brukes i trykkpresser.
Simuleringsprofil*3: | Velg prosessfargene.

*1 Kan ikke velges når du bruker PS-skriverdriveren i Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.
*2 Kan bare brukes sammen med PCL6-skriverdriveren.
*3 Kan kun brukes sammen med PS-skriverdriver (Windows/Macintosh).

## Drift

### Windows

1. #### Klikk på [Fargeprofil]-fanen og velg [Bildetype]

   Standard: Data som inkluderer tekst, bilder, diagrammer osv.
   Grafikk: Data med mange tegninger eller illustrasjoner
   Foto: Fotodata eller data som bruker fotografier
   CAD: Data i tekniske tegninger
   Skann: Data skannet med en skanner
   Kolorimetrisk: Data som skal skrives ut i farger som vist på skjermen
   Egendefinert: Data som skal skrives ut med spesialinnstillinger

2. #### Angi innstillingene

   Hvis du vil konfigurere fargebehandling med Windows OS ICM, setter du "Bildetype" til [Egendefinert] i trinn 1. Sett deretter [Windows ICM]-avkrysningsboksen til .
   Hvis du vil konfigurere ”Kildeprofil” og andre detaljerte fargebehandlingsoppgaver, velger du de ønskede innstillingene fra menyene.
   Windows ICM kan ikke velges når PS-skriverdriveren brukes i Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.

### Macintosh

1. #### Velg [Farge]

2. #### Angi innstillingen "Nøytral grå", "Kun sort utskrift" eller "Svart overtrykk"

3. #### Velg [Fargeprofil]

4. #### Velg [Bildetype]

   Hvis du vil bruke Mac OS-fargebehandlingsfunksjonen i Mac OS 10.4, setter du [ColorSync]-avkrysningsboksen til . I så fall kan du ikke velge "Bildetype".

5. #### Angi innstillingene

   Hvis du vil konfigurere innstillinger for fargebehandling, velger du de ønskede innstillingene fra menyene. For å angi ”CMYK-simulering”, sett [CMYK-simulering]-avkrysningsboksen til og velg deretter ønsket innstilling.

Tilbake til toppen