# KONTROLLERE ANTALLET SKANNEDE ORIGINALARK (ORIGINALTELLER)

## Oversikt

Teller antall skannede originalark og viser antallet før overføring.
Ved å kontrollere antall skannede originalark før overføring, kan du unngå overføringsfeil.

- Antallet som vises er antallet skannede originalark, ikke antallet skannede originalsider. Når du for eksempel overfører en 2-sidig original, vises tallet "1" for å angi at ett originalark overføres, ikke "2" for å angi forsiden og baksiden av det samme arket.
- Innstillingen bør aktiveres separat for hver modus for gruppesending.

## Drift

1. #### Plassere originalene i den automatiske dokumentmateren

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten og trykk på [Originalteller]-tasten

   Et hakemerke vises på ikonet.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### For å avbryte Originalteller-innstillingen:

   Trykk på [Originalteller]-tasten for å fjerne hakemerket.

4. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utmatingsbildet før du sender data. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.

5. #### Kontroller antallet originalark når skanningen er fullført.

6. #### Trykk på [OK]-tasten for å starte overføringen.

   ###### Hvis vist antall originalark er forskjellig fra faktisk antall sider:

   Trykk på [Avbryt]-tasten, og trykk deretter på [OK]-tasten på meldingsskjermen for å fjerne alle de skannede dataene. Skanneinnstillinger og destinasjonsinnstillinger vil ikke tømmes. Legg originalarkene i dokumentmaterskuffen igjen, og trykk på [Start]-tasten for å skanne på nytt.

Tilbake til toppen