# REKVISITATYPER OG LAGRINGSMETODER

## Rekvisitatyper

Du bør bruke vårt anbefalte kopieringspapir og etikettpapir. Kontakt din forhandler for ytterligere informasjon.
Du bør bruke våre spesifiserte tonerkassetter, stiftekassetter og transparenter.

Produktnavn | Modellnavn | Merknader
--- | --- | ---
Transparent A4 (spesialpapir) | S4BG68 | 100 ark (10 sett per kartong)
Stiftekassett (for ferdiggjører eller ferdiggjører med ryggstifting) | MX-SCX2 | Ca. 5000 stifter × 3
Stiftekassett (for ryggstiftenhet eller ferdiggjører med ryggstifting) | AR-SC3 | Ca. 2000 stifter × 3
MX-SCX1 | Ca. 5000 stifter × 3

## Håndtere toner og tonerkassett, og i nødstilfelle

### Håndtering

Ikke kast toner eller en tonerkassett på ild. Toneren kan sprute og forårsake brannskader. Ikke åpne en tonerkassett med makt. Det kan lekke tonerstøv. Da må du unngå å puste inn dette støvet, eller få det på huden.

### Lagring

Lagre toner eller tonerkassett på et mørkt og kjølig sted, som ikke er forseglet eller er i nærheten av åpne flammer. Oppbevar toner eller tonerkassetter utilgjengelig for små barn. Lagre en ny kartong med tonerkassetter horisontalt og ikke vertikalt, og vær forsiktig slik at ikke kartongene snus på hodet. Hvis kartongen lagres vertikalt, reduseres tonerflyten selv om du rister tonerkassetten godt før du bruker den, og toner kan bli liggende igjen i kassetter uten å nå frem til maskinen.

### Hvis ulykken skulle være ute

###### Hvis du inhalerer støvet:

Gå til et sted med ren luft, og gurgle med store mengder vann. Hvis du får symptomer som for eksempel hoste, må du kontakte lege.

###### Hvis du får toner på huden:

Vask huden med såpe, og skyll bort toneren med vann.

###### Hvis du får toner i øynene:

Skyll toneren bort øyeblikkelig med rennende vann. Kontakt lege hvis du har smerter.

###### Hvis du svelger toner:

Skyll munnen, og drikk ett eller to glass med vann. Kontakt lege om nødvendig.

###### Forsiktig:

- Ikke lagre tonerkassetter på steder der temperaturen er 40 grader Celsius eller mer.
  Hvis den lagres på et sted med høy temperatur, kan toneren stivne i kassetten.
- Oppbevar tonerkassetter per avfallstonerboks utilgjengelig for små barn.

## Lagringsmetoder for andre rekvisita

###### Lagre rekvisita på steder som tilfredsstiller følgende vilkår:

- Et rent og tørt sted
- Et sted med stabil temperatur
- Et sted som ikke er utsatt for direkte sollys

###### Legg kopipapir i en pose og lagre den på et flatt sted.

Hvis du ikke legger papiret i en pose eller plasserer papiret for lagring, kan papiret bli krøllete eller fuktig, noe som kan medføre papirstans.
Sørg for å legge resten av papiret i en pose og lukk åpningen av posen for lagring. Ellers kan det oppstå krølling og fukt, noe som kan føre til papirstopp.
Tilbake til toppen