# SETTE INN INNLEGGSARK I KOPIER(OMSLAG/INNLEGG)

## Oversikt

Denne funksjonen setter inn et papirark på en spesifikk side som et innleggsark.
Det er to typer av innleggsark. Innleggsposisjoner kan angis.
Sett inn omslag om nødvendig.
Når du setter inn omslag, se "SETTE INN OMSLAG I KOPIER".
Eksempel: Sett inn A etter side 3, og sett inn B etter side 5.
Eksempler på innsetting av ark
Følgende eksempler viser kopiresultatene når innleggsark settes inn i seks 1-sidige originaler, eller tre 2-sidige originaler med de to kopimodiene som er beskrevet nedenfor.
Kopimodi

- 1-sidig originalkopiering
- 2-sidig originalkopiering

1-sidig originalkopiering

Driftsinnstillinger for innleggsark | Kopiresultater
--- | ---
Sett inn et innleggsark i modusen for 1-sidig kopi. | Sett inn et innleggsark i modusen for 2-sidig kopi.
Ikke kopiert | Setter inn et innleggsark mellom den andre og tredje siden i kopier. |
1-sidig kopi | Lager en 1-sidig kopi av den tredje originalsiden på et innleggsark. |
2-SIDIG KOPI | Lager en 2-sidig kopi på den tredje og fjerde originalsiden på et innleggsark. |

2-sidig originalkopiering

Driftsinnstillinger for innleggsark | Kopiresultater
--- | ---
Sett inn et innleggsark i modusen for 1-sidig kopi. | Sett inn et innleggsark i modusen for 2-sidig kopi.
Ikke kopiert | Setter inn et innleggsark mellom den andre og tredje siden i kopier. |
1-sidig kopi | Lager en 1-sidig kopi av den tredje originalsiden på et innleggsark. | * Den fjerde originalsiden kopieres ikke.
2-SIDIG KOPI | Lager en 2-sidig kopi på den tredje og fjerde originalsiden på et innleggsark. |

- Før du bruker funksjonen for omslag/innlegg, må du legge innleggsark i skuffen.
- Når du velger funksjonen for omslag/innlegg, legger du originalene i dokumentmaterskuffen, velger 1-sidig eller 2-sidig kopiering, og velger antallet kopier og eventuelle andre ønskede kopiinnstillinger. Når disse innstillingene er fullført, utfører du prosedyren for å velge omslag/innlegg.
- Størrelsen på innleggsarket må være den samme som kopieringsstørrelsen.
- Opptil 100 innleggsark kan settes inn.

- Dokumentglasset er ikke tilgjengelig for denne funksjonen.
- Merk at to innleggsark ikke kan settes inn på samme side.
- Når du utfører 2-sidig kopiering av 2-sidige originaler, kan ikke et innleggsark legges inn mellom for- og baksidene av en original.
- Denne funksjonen kan ikke brukes sammen med ryggstiftingsfunksjonen.
- Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når funksjonen for omslag/innlegg er deaktivert i ”Innstillingsmodus”.

## Drift

Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Omslag/innlegg]-tasten.
Trykk på [Innleggsark]-fanen.
Trykk på visningstasten for sideinnsetting.
Innstillingene for innleggstype B er de samme som for innleggstype A.
Angi nummeret på siden du ønsker å sette et ark inn ved med talltastene, og trykk deretter på [Enter]-tasten.
Det totale antallet innleggsark vises på siden for [Enter]-tasten. Gjenta disse trinnene for antallet innleggsark.
Hvis du har angitt et feil sidenummer for innsetting:
Trykk på [Sidelayout]-tasten og endre siden.

- KONTROLLERE, REDIGERE OG SLETTE SIDEOPPSETTET FOR OMSLAG OG INNLEGGSARK

Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
For å annullere innsettingen av innleggsark:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Endre]-tasten.
Når du kun setter inn innleggsark A, trykker du på [Ikke kopier]-tasten.
Når du lager en kopi på innleggsark A, trykker du på [Simpleks]- eller [2-sidig kopi]-tasten.
For å endre et innleggsark:
Trykk på [Papirkassett]-tasten, og velg skuffen der innleggsark er lagt inn.
Når du kopierer på begge sider av et innleggsark, kan du ikke bruke etikettark, transparenter eller fanepapir for innlegg. Fanepapir kan legges inn hvis det ikke kopieres på.
Når innstillingene er fullført, trykker du på .
Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen