# SKANNE MANGE ORIGINALER SAMTIDIG(JOBBOPPBYGGING)

## Oversikt

Denne funksjonen lar deg separere en original med mange sider i sett, skanne hvert sett ved bruk av automatisk dokumentmater og overføre sidene i én enkelt overføring. Du kan også sende en faks ved å plassere originalene både i den automatiske dokumentmateren og på dokumentglasset.
Bruk denne funksjonen når det er flere originale sider som kan plasseres samtidig i den automatiske dokumentmateren.
Når du skal skanne originaler som er delt opp i sett, skanner du settet som inneholder førstesiden først.
Innstillingene du velger for det første settes kan brukes for alle de gjenværende settene.

- Opptil 999 sider kan skannes.
  Hvis minnet brukes til andre jobber, må du være oppmerksom på at færre sider kan skannes.
- Hvis minnet blir fullt under skanning, vil en melding vises og overføringen annulleres.
- Skanneinnstillingene kan endres for hvert sett med originaler.

## Drift

Plasser originalene i den automatiske dokumentmateren.
Originalen kan også plasseres på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Trykk på [Jobb Lages]-tasten.
Et hakemerke vises på ikonet.
For å avbryte Jobb lages-innstillingen:
Trykk på [Jobb lages]-tasten for å fjerne hakemerket.
Trykk på [Start]-tasten for å skanne første sett.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.
Plasser neste sett med originaler, og trykk på [Ekstra skanning]-tasten.
For å avbryte skanning av originalen:
Trykk på ([Avbryt Skanne]-tasten). Alle de skannede dataene vil bli tømt.
Trykk på [Start sending]-tasten.

- Hvis ingen handling utføres innen ett minutt etter at bekreftelsesskjermen vises, avsluttes skanningen automatisk og overføringen reserveres.
- Du kan trykke på [Endre innstill.]-tasten for å endre kontrast, oppløsning, skannestørrelse og sendestørrelse for hver skannede originalside. Når Jobb Lages brukes sammen med ”2 i 1” i Andre, kan imidlertid bare kontrasten endres ved skanning av hver partallsside av originalsidene.

Tilbake til toppen