# SKANNE TYNNE ORIGINALER(SAKTE SKANN-MODUS)

## Oversikt

Når du vil skanne tynne originaler med den automatiske dokumentmateren kan du bruke denne funksjonen, som bidrar til å hindre at tynne originaler feilmates.
Sakte skann-modus må angis før originalen skannes.
Du kan ikke bruke modiene "2-sidig til 2-sidig" og "2-sidig til 1-sidig" i automatisk 2-sidig kopiering.
Hvis du alltid vil skanne originalen i Sakte skann-modus:
I "Innstillingsmodus" velger du [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Original innmatingsmodus].

## Drift

Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Sakte skann-modus]-tasten.
Et hakemerke vises på ikonet.
Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.
For å annullere Sakte skann-modus:
Trykk på [Sakte skann-modus]-tasten for å fjerne avkrysningen.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER

Hvis du bruker for mye kraft til å legge i originalene, kan de bli krøllet og mates inn feil.
Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen