# FARGEUTSKRIFT UTFØRES IKKE

Hvis du ikke kan løse et problem med løsningene i denne håndboken, trykk på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren til posisjonen ””. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen.
Når bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre på berøringspanelet ikke er grå, må du ikke slå av hovedstrømbryteren eller trekke ut støpselet. Dette kan ødelegge harddisken eller føre til at data som blir lagret eller mottatt går tapt.

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Er fargemodusen satt til "Farge"? | Velg "Auto" eller "Farge" som fargemodusinnstilling. Windows: Fargemodusinnstillingen konfigureres på [Farge]-fanen i skriverdriveren. Macintosh: Fargemodusinnstillingen konfigureres på [Farge]-menyen i utskriftsvinduet. I Windows kan du også velge [Sort/hvit utskrift] på [Hoved]-fanen i skriverdriveren. Hvis du vil skrive ut i farger, må du sjekke at avmerkingsboksen [Sort/hvit utskrift] i kategorien [Hoved] ikke er valgt .
Har funksjoner blitt deaktivert av administratoren? | Kontroller dette med administratoren din. Når brukerautentisering er aktivert, kan det være at funksjonene du kan bruke og sideantallet er begrenset i brukerinnstillingene dine.

Tilbake til toppen